- Arriba
- Conexión de red
- Conexión al controlador remoto de la cámara (AW-RP150G)
- Configuración del controlador remoto de la cámara AW-RP150G

# Configuración del controlador remoto de la cámara AW-RP150G

Para obtener más información sobre la configuración de AW-RP150G, consulte el manual de instrucciones para el controlador remoto de la cámara AW-RP150G.

NOTA

- Se necesita la siguiente información de la cámara para conectarse a AW-RP150G.

  - Nombre de cuenta de usuario

  - Contraseña

  - Dirección IP

  - Número de puerto: el valor configurado en el menú [RED] → [CONTR. REMOTO IP] → [PUERTO DE CONTROL REMOTO]

- Para el firmware de AW-RP150G, use Ver.2.10-00-0.03 o posterior.

- Para conocer los detalles sobre el funcionamiento del ROP setup software, consulte las instrucciones de funcionamiento para AW-RP150G.

- Para ROP setup software, use Ver.2.1.0.0 o posterior.

Inicio de la página