- Arriba
- Filmación
- Ajuste del balance de blancos y negros
- Ajuste del balance de negros

# Ajuste del balance de negros

El balance de negros debe ajustarse en los siguientes casos:

- Cuando se usa la cámara por primera vez

- Cuando se usa tras un largo período sin haberse usado

- Cuando la temperatura ambiente ha cambiado considerablemente

- Cuando se ajusta la súper ganancia con el botón USER

- Al cambiar los valores del interruptor de ganancia

- Cuando se cambia de elementos en el menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.].

Para filmar un vídeo óptimo, recomendamos ajustar el balance de negros inmediatamente antes de filmar.

Antes de ajustar el balance de negros, prepare las condiciones para ajustar el balance de blancos.

Cambie al modo manual mediante el interruptor <AUTO/MANUAL>. (Filmación)

Ajuste el interruptor <WHITE BAL> en <A> o <B>.

Mantenga pulsado el botón <AWB> durante aproximadamente dos segundos.

El balance de negros se ajusta después que el balance de blancos.

#### Los mensajes se muestran en el visor y en el monitor LCD

Estado | Mensaje | Comentario
--- | --- | ---
Durante el ajuste | [ABB ACTIVO] | —
Ajuste completado | [ABB OK] | El valor ajustado se almacena automáticamente en la memoria.

NOTA

- Durante el ajuste del balance de negros, la apertura se ajusta para no dejar pasar luz automáticamente.

- No se puede ajustar el balance de negros durante la grabación.

- El vídeo no se graba en la tarjeta de memoria incluso si se pulsa el botón REC a la vez que se ejecuta el balance de negros automático.

- El circuito de conmutación de ganancia se cambia automáticamente durante el ajuste del balance de negros. El parpadeo o el ruido aparecen a veces en la pantalla del visor y en el monitor LCD. Esto no es un error de funcionamiento.

## Memoria de balance de negros

Los valores almacenados en la memoria se guardan incluso si se apaga la cámara.

Inicio de la página