- Arriba
- Funcionamiento
- Ajustes del menú
- Menú [MINIATURAS]

# Menú [MINIATURAS]

Realice la confirmación o eliminación del clip de grabación.

Este menú puede configurarse cuando se visualiza la pantalla de miniaturas.

## [REPRODUCIR]

Ajusta la reproducción de los clips grabados.

La selección de clips es generalmente en [TODAS RANURAS] cuando se cambia a la pantalla de miniaturas desde la pantalla de imagen de la cámara.

### [SEL. CLIP]

Selecciona un clip que se visualizará en la pantalla de miniaturas.

[TODAS RANURAS] | Muestra los clips grabados en todas las tarjetas de memoria de cada ranura para tarjeta.
[RANURA1] | Muestra solo los clips grabados en la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 1.
[RANURA2] | Muestra solo los clips grabados en la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 2.
[MISMO FORMATO] | Muestra solo los clips grabados en el mismo formato que el formato del sistema. Los clips grabados en el mismo formato significan que cada elemento de [FRECUENCIA], [FORMATO ARCHIVO], [FORMATO GRAB.] y [RES. MUESTREO AUDIO] del menú [SISTEMA] coincide con el estado de configuración actual.
[MARCADO] | Visualiza solo los clips con una marca de toma.

(Configuración de fábrica: [TODAS RANURAS])

### [REANUDAR]

Seleccione si la reproducción es iniciará desde la posición en que se ha detenido la reproducción.

[ON] | Reproduce desde la posición en la que se detuvo la reproducción.
[OFF] | Inicia siempre la reproducción desde el principio del clip.

(Configuración de fábrica: [OFF])

## [CLIP]

El clip se puede proteger o copiar en otra tarjeta de memoria.

[PROTEGER] | [SELECCIONAR] | Proteja el clip y así no se eliminará por error. Seleccione el clip que se va a proteger, y establezca la protección.
[ELIMINAR] | [TODO] | Elimina todos los clips mostrados en la pantalla de miniaturas. El clip que no se muestra en la pantalla de miniaturas no se elimina.
[SELECCIONAR] | Seleccione el clip que va a eliminar, y elimínelo.
[COPIAR] | [TODO] | Copia todos los clips en otra tarjeta de memoria.
[SELECCIONAR] | Selecciona el clip que se va a copiar, y se copia en otra tarjeta de memoria.
[REPARACIÓN] | Permite reparar un clip que muestra por una pérdida repentina de alimentación eléctrica, etc., durante la grabación con formato P2.
[RECONECTAR] | [SELECCIONAR] | Al grabar en formato P2, un clip grabado en varias tarjetas microP2 podría no reconocerse como un clip continuo, y podría visualizar . Permite restaurar como un clip continuo seleccionando los clips para volver a conectarlos.
[INFORMACIÓN] | Muestra la información detallada del clip.

NOTA

- El clip grabado con formato P2 no puede protegerse.

- El clip grabado con formato MOV no puede copiarse.

## [MOSTRAR]

Ajusta la visualización de la pantalla de miniaturas.

### [DATOS]

Selecciona el contenido para visualizar en el área de visualización del código de tiempo.

[TC INICIAL] | Visualiza el valor del código de tiempo al inicio de la grabación.
[NOMBRE CLIP] | Visualiza nombres de clip.

(Configuración de fábrica: [TC INICIAL])

Inicio de la página