- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen
- Función de ajuste cromático

# Función de ajuste cromático

Esta función ajusta la saturación y la fase de color. Aplica efectos en todas las imágenes. No se puede establecer en un matiz de color individual.

#### Ajustes generales

[NIVEL CROMA]: ajusta el nivel cromático de la señal PR y PB. Cuando se utiliza el vectorscopio, la distancia desde el centro (sin color) aumenta o disminuye en toda la imagen.

[FASE CROMA]: ajusta con precisión la fase cromática de las señales PR y PB. Cuando se utiliza el vectorscopio, toda la imagen gira a la derecha o a la izquierda.

#### Configuración avanzada

No se proporcionan elementos de ajuste.

NOTA

- [NIVEL CROMA] y [FASE CROMA] no pueden establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] se configura como [V-Log].

Inicio de la página