- Arriba
- Descripción de las Partes
- Cámara
- Parte superior

# Parte superior

1. Monitor LCD

2. Zapata de la luz

   Fija la luz de vídeo, etc.

3. Botón REC (en la empuñadura)

   Inicia o detiene la grabación.

   Esto incluye un mecanismo de retención.

4. Palanca del zoom (en el asa)

   Ajusta el zoom de una imagen.

   <T>: acerca la imagen.

   <W>: aleja la imagen.

5. Botón <IRIS>/botón <USER 6>

   Permite seleccionar el método de ajuste del iris del objetivo.

   También se usa como el botón USER (USER6).

6. Botón <REC CHECK>

   Al pulsarse este botón durante la grabación, se suspende la filmación y se reproducen los tres últimos segundos de vídeo o audio del clic que acababa de filmarse.

7. Sección de montaje de correa para el hombro

   Permite montar la correa para el hombro incluida. (Instalación de la correa para el hombro)

8. Palanca del zoom (en la empuñadura)

   Ajusta el zoom de una imagen.

   <T>: acerca la imagen.

   <W>: aleja la imagen.

9. Índice del plano focal <>

   Indica el plano focal del sensor MOS. Proporciona una referencia para medir de forma precisa la distancia focal desde el sujeto.

10. Orificios de montaje del asa

    Permite montar la empuñadura.

    - Tamaño del orificio de montaje

      - 1/4-20 UNC (longitud del tornillo de 5,5 mm o menor)

11. Adaptador accesorio

    Fija la luz de vídeo.

12. Botón <THUMBNAIL>

    Pulse este botón para visualizar la pantalla de imágenes en miniatura en el monitor LCD y en el visor. Púlselo otra vez para volver a la visualización normal.

13. Botón <COUNTER>

    Cambia el elemento de visualización del contador.

14. Botón <RESET>

    Restablece el contador de tiempo o borra el valor introducido en la pantalla del teclado.

15. Botón <MENU>

    Muestra el menú. Al pulsar el botón <MENU> con el menú visualizado, se cierra el menú. Púlselo mientras se visualiza la imagen en miniatura para visualizar la pantalla de funcionamiento del menú de imágenes en miniatura y podrán eliminarse los clips.

16. Botón <AUDIO MON/ADV>

    Ajusta el volumen del audio del monitor durante la reproducción, grabación y la grabación en espera.

    <+>: sube el volumen del audio del monitor. Si se mantiene pulsado durante la pausa, se llevará a cabo la reproducción fotograma a fotograma.

    <−>: baja el volumen del audio del monitor. Si se mantiene pulsado durante la pausa, se llevará a cabo el rebobinado fotograma a fotograma.

17. Botón <SET>

    Realiza las operaciones del menú de ajustes y las imágenes en miniatura.

18. Botón <>

    Realiza las operaciones del menú de ajustes y las imágenes en miniatura.

    Pulse este botón durante la reproducción para iniciar el avance rápido de la reproducción.

    Pulse este botón con la reproducción en pausa para omitir el inicio del siguiente clip.

19. Botón </>

    Realiza las operaciones del menú de ajustes y las imágenes en miniatura.

    Pulse este botón para ver las imágenes de la reproducción.

    Púlselo durante la reproducción para dejar en pausa la reproducción.

    Pulse este botón para reanudar la reproducción durante una pasa, para el avance rápido de la reproducción o para el retroceso rápido de la reproducción.

20. Botón <>

    Realiza las operaciones del menú de ajustes y las imágenes en miniatura.

    Pulse este botón durante la reproducción para iniciar el retroceso rápido de la reproducción.

    Pulse este botón con la reproducción en pausa para omitir el inicio del clip.

21. Botón <>

    Realiza las operaciones del menú de ajustes y las imágenes en miniatura.

    Pulse este botón para detener la reproducción cuando se está reproduciendo un clip.

22. Botón <EXIT>

    Vuelve a un nivel superior cuando se muestra el menú. Al pulsar el botón <EXIT> sin confirmar el valor de configuración, no se reflejará el cambio en la configuración.

23. Botón <BARS>

    Activa/desactiva la barra de color. La barra de color se bloquea con el tono de prueba (1 kHz).

Inicio de la página