- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen
- Función de corrección del color

# Función de corrección del color

Esta función ajusta la saturación y la fase de color. Estos ajustes afectan a cada una de las 16 fases del vídeo por separado. Se puede establecer en un matiz de color individual.

(Eje para habilitar)

#### Ajustes generales

Utilice la cámara con los ajustes predeterminados de fábrica.

#### Configuración avanzada

[R] ([FASE])/[R-R-Mg] ([FASE])/[R-Mg] ([FASE])/[Mg] ([FASE])/[Mg-B] ([FASE])/[B] ([FASE])/[B-Cy] ([FASE])/[Cy] ([FASE])/[Cy-G] ([FASE])/[G] ([FASE])/[G-Yl] ([FASE])/[G-Yl-Yl] ([FASE])/[Yl] ([FASE])/[Yl-Yl-R] ([FASE])/[Yl-R] ([FASE])/[Yl-R-R] ([FASE]): cambia las fases. + gira hacia la derecha y − gira hacia la izquierda.

[R] ([SAT])/[R-R-Mg] ([SAT])/[R-Mg] ([SAT])/[Mg] ([SAT])/[Mg-B] ([SAT])/[B] ([SAT])/[B-Cy] ([SAT])/[Cy] ([SAT])/[Cy-G] ([SAT])/[G] ([SAT])/[G-Yl] ([SAT])/[G-Yl-Yl] ([SAT])/[Yl] ([SAT])/[Yl-Yl-R] ([SAT])/[Yl-R] ([SAT])/[Yl-R-R] ([SAT]): cambia la saturación

NOTA

- La función de corrección del color no puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

Inicio de la página