- Arriba
- Preparación
- Accesorios de montaje
- Colocación de un trípode

# Colocación de un trípode

Los orificios de instalación del trípode aceptan tornillos 1/4-20 UNC y 3/8-16 UNC. Utilice el orificio cuyo diámetro coincida con el tornillo de fijación del trípode.

NOTA

- Utilice el trípode en ubicaciones seguras.

- La profundidad del orificio de fijación del trípode es de 5,5 mm. Al montar la cámara en un trípode, no apriete demasiado el tornillo del trípode.

Inicio de la página