- Arriba
- Conexión de red
- Conexión al terminal iPhone/iPad o Android
- Ajustes de la cámara

# Ajustes de la cámara

## Especificación de los ajustes de red

Especifique los ajustes de red. (Ajustes de red)

## Configuración de nombre de cuenta de usuario y contraseña

Seleccione el menú [RED] → [CONTR. REMOTO IP] → [CUENTA USUARIO].

Introduzca el nombre de cuenta de usuario y seleccione [Entrar].

- Introduzca el nombre de cuenta de usuario con 31 o menos.

Introduzca la contraseña y seleccione [Entrar].

- Introduzca la contraseña entre 8 y 15 caracteres.

#### Para introducir un carácter

La operación es igual que al escribir con un teclado.

Icono | Descripción del funcionamiento
--- | ---
[A-a] | Cambia entre mayúscula y minúscula. (Se visualiza durante el modo de entrada de texto)
[@-#] | Cambia el tipo de los símbolos. (Se visualiza durante el modo de entrada de símbolo)
| Vuelve a la pantalla anterior. El carácter introducido no se refleja.
| Cambia el carácter al símbolo/al número.
| Introduce espacio (blanco).
[BS] | Elimina el carácter. Se elimina el carácter anterior cuando la posición del cursor está vacía.
/ | Mueve el cursor a la derecha o izquierda.
[Entrar] | Completa la entrada de carácter.

## Activación de la función de IP remoto

Seleccione el menú [RED] → [CONTR. REMOTO IP] → [HAB./DESHAB.] → [HABILITAR].

## Configuración del número de puerto de espera

Según el entorno, configure el número de puerto para espera en caso necesario.

Configure el número de puerto en el menú [RED] → [CONTR. REMOTO IP] → [PUERTO CX ROP].

NOTA

- El valor de configuración no se refleja hasta que el menú [RED] → [CONTR. REMOTO IP] → [HAB./DESHAB.] se cambia a [DESHABILITAR] una vez, o cuando se reinicia la cámara.

- No se pueden especificar el número 80 ni el mismo valor que el número de puerto configurado para otro elemento de menú.

- Se usarán el puerto TCP configurado como el valor de configuración y el puerto UDP configurado como el valor de configuración +1.

- Pregunte al administrador de la red o del dispositivo si es necesario realizar algún cambio.

## Comprobación/eliminación de cuentas de usuario

Seleccione el menú [RED] → [CONTR. REMOTO IP] → [LISTA CUENTAS].

La lista de cuentas de usuario registradas se muestra.

- Continúe en el paso 3 para comprobar solo cuentas de usuario.

Seleccione la cuenta de usuario para eliminar y seleccione [SET].

Se muestra un mensaje de confirmación.

Seleccione y finalice la operación.

Inicio de la página