- Arriba
- Filmación
- Función multimanual
- Configuración del valor variable del balance de blancos

# Configuración del valor variable del balance de blancos

Gire el multidial para mostrar el valor [ WB].

Pulse el multidial.

La visualización del balance de blancos se resalta en naranja.

Gire el multidial para seleccionar la temperatura del color.

Pulse el multidial.

La configuración cambia al valor mostrado y se sale de la pantalla.

Pulse el botón <EXIT> para salir sin cambiar la configuración.

NOTA

- [ WB] solo se muestra cuando se dan las siguientes condiciones.

  - El interruptor <WHITE BAL> está en la posición <PRST>

  - El menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [PRESER BAL. BLANCO] está configurado como [VAR.]

  - La función de seguimiento automático del balance de blancos está desactivada

  - La grabación IR está desactivada

Inicio de la página