- Arriba
- Preparación
- Preparación de la tarjeta de memoria
- Manipulación de los datos de grabación

# Manipulación de los datos de grabación

## Ejemplo de estructura de carpetas de una tarjeta de memoria

Los datos de la grabación contienen diversa información importante, que se vincula a la estructura de carpetas y la gestión de los archivos según se ilustra en la figura.

Si esta información se cambia o elimina, incluso en parte, se producirá un error, por ejemplo, los datos podrían no reconocerse o la grabación resultaría imposible.

Formato P2

Formato MOV

Formato AVCHD

1. Etiqueta de volumen de la tarjeta de memoria

2. Datos de vídeo en formato MXF (audio: LPCM) (si el formato de grabación es AVC-Intra 422/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12)

3. Datos de audio en formato MXF (si el formato de grabación es AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50)

4. Metadatos con formato XML

5. Imagen en miniatura en formato BMP

6. Datos de proxy con formato MOV y metadatos en tiempo real con formato BIN

7. Datos de vídeo en formato MXF (si el formato de grabación es AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50)

8. El archivo en el que se grabó la información del clip final

9. Datos de vídeo en formato MOV: UHD (3840×2160), 29,97P MOV (audio: LPCM)

10. Datos de vídeo en formato MOV: FHD (1920×1080), 59,94i MOV (audio: LPCM)

11. Archivo de gestión 1

12. Archivo de gestión 2

13. Miniatura de datos de vídeo

14. Datos de vídeo en estándar AVCHD (00000.MTS, etc.)

15. Gestión de carpetas

NOTA

- No borre la carpeta ni el archivo de la tarjeta de memoria con un ordenador. Podría resultar imposible la carga en la cámara.

- Si los datos se graban en la tarjeta de memoria con un ordenador, podría producirse un error, como la incapacidad para reconocer o grabar en la tarjeta de memoria con la cámara.

- La tarjeta de memoria que se tiene que usar con la cámara deberá formatearse siempre en la cámara.

- El número de clips con formato P2 que se puede grabar en una sola tarjeta de memoria es de 1000, y para los clips con formato AVCHD es de unos 3900.

  Los datos no podrán grabarse si se alcanza el número máximo de datos.

- Al transferir datos de una grabación con formato P2 a un ordenador, o al volver a escribirlos en una tarjeta microP2, asegúrese de usar el software específico para esta tarea “P2 Viewer Plus” para evitar la pérdida de datos. Para más detalles sobre la descarga de P2 Viewer Plus y el entorno operativo, visite la servicio de asistencia en la página web siguiente:

  https://pro-av.panasonic.net/

- Siga estas instrucciones si usa una herramienta de TI común, como el administrador de archivos estándar del OS incluido en un ordenador, para transferir los datos de una grabación con formato P2 a un ordenador. Sin embargo, asegúrese de usar P2 Viewer Plus al devolver datos a la tarjeta microP2.

  - Realice la transferencia de cada carpeta CONTENTS y archivo LASTCLIP.TXT.

  - No use las carpetas contenidas en la carpeta CONTENTS.

  - Al copiar, copie el archivo LASTCLIP.TXT al mismo tiempo que la carpeta CONTENTS.

  - Al transferir los datos contenidos en varias tarjetas microP2 a un ordenador, cree una carpeta para cada tarjeta de memoria para evitar que se sobrescriban clips con el mismo nombre.

  - No borre los datos de ninguna tarjeta de memoria.

  - Asegúrese de formatear la tarjeta de memoria con un dispositivo P2 o P2 Viewer Plus.

## Etiqueta de volumen de la tarjeta de memoria

#### Si el modo de grabación es MOV

El valor configurado en el menú [GRABACIÓN] → [NOMBRE CLIP] se guarda en la etiqueta de volumen CAM INDEX + con formato NEXT CARD COUNT cuando se da formato a la tarjeta de memoria. Una vez guardado, el [RECUENTO TARJ. SIG.] aumentará en uno. El valor de CARD COUNT guardado también se usa para el número de CARD del nombre de archivo con formato MOV.

NOTA

- Cuando se graba en la tarjeta de memoria con CAM INDEX + CARD COUNT no guardado en la etiqueta de volumen, el valor configurado en el menú [GRABACIÓN] → [NOMBRE CLIP] se guarda automáticamente en la etiqueta de volumen, y el [RECUENTO TARJ. SIG.] aumentará en uno.

#### Si el modo de grabación es P2 o AVCHD

El número de serie de la tarjeta se guarda en la etiqueta de volumen si la tarjeta que se va a usar es la tarjeta microP2. “CAM_SD” se guarda en la etiqueta de volumen si se usa otra tarjeta que no sea la tarjeta microP2.

## Nombre de carpeta de los datos de vídeo con formato MOV

Los caracteres del cuarto al octavo del nombre de la carpeta son diferentes según la configuración de la cámara.

1. Número de carpeta

   De 001 a 999 (número consecutivo)

   - El número de clips que se pueden grabar en una carpeta es de 999. Cuando se llega a 999, se crea una tarjeta nueva con el número consecutivo añadido.

     Además, se crea una carpeta nueva con el número consecutivo añadido cuando el nombre de carpeta se cambia al modificar la configuración de la cámara.

     El nombre de la carpeta se restablecerá en 001 cuando se formatee la tarjeta de memoria.

2. Número de píxeles

   R: 3840×2160

   Y: 1920×1080

3. Velocidad de fotogramas

   A: 59,94fps

   B: 50,00fps

   C: 29,97fps

   D: 25,00fps

   F: 23,98fps

4. Formato de vídeo

   Q: Grabación progresiva (MOV, LPCM)

   J: Grabación de entrelazado (MOV, LPCM)

5. Valores fijos

   A

6. Configuración de la grabación

   M: Grabación estándar (ranura para tarjeta 1 para grabación simultánea)

   T: Grabación simultánea (ranura para tarjeta 2 para grabación simultánea)

7. Información del formato de grabación

#### Cuando el nombre de carpeta es 001RAQAM

Se guardan los siguientes datos de vídeo en la carpeta.

- Número de píxeles: 3840×2160

- Velocidad de fotogramas: 59,94fps

- Formato de vídeo: Grabación progresiva (MOV, LPCM)

## Nombre de archivo de los datos de vídeo con formato MOV

El formato del nombre del archivo es el siguiente.

1. CAM INDEX

   Un carácter en mayúscula de la A a la Z.

   - Un ÍNDICE asignado a cada cámara. Se configura con el menú [GRABACIÓN] → [NOMBRE CLIP] → [ÍNDICE CAM].

2. Número CARD

   001 - 999

   - Es el número asignado a cada tarjeta de memoria. Se asigna el CARD COUNT guardado en la etiqueta de volumen de la tarjeta de memoria.

3. Número de clip

   C001 - C999

   - Un número consecutivo asignado a cada grabación de la tarjeta de memoria. El número se restablecerá en C001 cuando se formatee la tarjeta de memoria. También se restablecerá en C001 tras alcanzarse C999.

     El número de clip se mantiene incluso si la carpeta se divide o si el clip se elimina.

4. Fecha

   Últimos dos dígitos del año + dos dígitos del mes + dos dígitos de la fecha en la que se inició la grabación.

5. Hashtag generado a partir del número de serie

   Letra o número de cuatro dígitos

NOTA

- El nombre del clip de la ranura para tarjeta 2 será el mismo que el nombre del clip de la ranura para tarjeta 1 durante la grabación simultánea.

- El número máximo de carpeta y el número de carpeta es 999. Se prohíbe la grabación cuando se alcanza 999 incluso si el número intermedio está abierto.

- El número de clips que se puede grabar en una sola tarjeta de memoria es de aproximadamente 4000. Los datos no podrán grabarse cuando se alcance el número máximo de clips que se pueden grabar incluso si el número intermedio está abierto.

Inicio de la página