- Arriba
- Preparación
- Accesorios de montaje
- Ajuste de la correa de agarre

# Ajuste de la correa de agarre

- Ajuste la correa de agarre de modo que se adapte al tamaño de su mano.

- La correa de agarre ya está instalada en la cámara.

- Si la hebilla es difícil de apretar, mueva la almohadilla hacia adelante y vuelva a apretar la hebilla.

Almohadilla

Hebilla

Abra la sección de la hebilla.

Tire del extremo de la correa.

Inicio de la página