- Arriba
- Filmación
- Configuraciones ajustables durante la filmación
- Ganancia

# Ganancia

Si la pantalla de la cámara está oscura, aumente la ganancia para aumentar el brillo de la pantalla.

Cambie al modo manual mediante el interruptor <AUTO/MANUAL>. (Filmación)

Cambie la ganancia mediante el interruptor <GAIN>.

<L>: se suele ajustar en esta posición. (El ajuste predeterminado de fábrica es [0dB] o [ISO 800])

<M>: aumenta la ganancia de amplitud de la imagen de la cámara. (El ajuste predeterminado de fábrica es [6dB] o [ISO 1600])

<H>: aumenta la ganancia de amplitud de la imagen de la cámara. (El ajuste predeterminado de fábrica es [12dB] o [ISO 3200])

Los valores de ganancia de <L>, <M> y <H> se pueden cambiar en el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [GANANCIA BAJA], [GANANCIA MEDIA] y [GANANCIA ALTA]. ([CAMBIAR MODO])

La unidad del valor de ganancia se puede cambiar en el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [MODO GANANCIA/ISO].

El ajuste se fija en [dB] cuando el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] se configura como [NORMAL].

En el modo automático, al seleccionar el menú [CÁMARA] → [BOTÓN AUTO] → [AGC] → [ON] la cámara se configurará con la ganancia automática con independencia de la posición del interruptor <GAIN>. ([AGC])

Inicio de la página