- Arriba
- Conexión de red
- Ajustes de red
- Ajustes de LAN por cable

# Ajustes de LAN por cable

Estos son los ajustes que se usan con una LAN por cable.

Seleccione el menú [RED] → [SEL. DISPOSITIVO] → [LAN].

En el menú [RED] → [PROPIEDAD LAN], configure cada elemento según sea necesario.

- Para obtener más información sobre el elementos de ajuste, consulte “Configuración de ajustes en [PROPIEDAD LAN] cuando se configura como [LAN]”.

Cierre el menú o vuelva al nivel del menú [RED].

Configure los ajustes de una LAN por cable en su dispositivo como si fuera un ordenador.

Para obtener más información, consulte las instrucciones de funcionamiento o la ayuda del dispositivo de conexión.

#### Configuración de ajustes en [PROPIEDAD LAN] cuando se configura como [LAN]

[DIRECC MAC] | Dirección MAC de la LAN por cable (no se puede cambiar)
[AJUSTE IPv4] | [DHCP] | Configuración de la función DHCP [OFF]: no utiliza DHCP. [CLIENTE]: se adquiere automáticamente con DHCP. [SERVIDOR]: activa la función de servidor DHCP de la cámara. (Configuración de fábrica: [OFF])
[DIRECCIÓN IP] | Dirección IP de la cámara (Configuración de fábrica: [192.168.0.1])
[MÁSCARA SUBRED] | Máscara de subred (Configuración de fábrica: [255.255.255.0])
[GATEWAY PREDET.] | Pasarela predeterminada (Configuración de fábrica: [192.168.0.254])
[DNS PRIMARIO] | Ajuste de servidor DNS primario (Configuración de fábrica: [0.0.0.0])
[DNS SECUNDARIO] | Ajuste de servidor DNS secundario (Configuración de fábrica: [0.0.0.0])
[AJUSTE IPv6] | [HAB./DESHAB.] | Ajuste IPv6 [HABILITAR]: utiliza IPv6. [DESHABILITAR]: no utiliza IPv6. (Configuración de fábrica: [DESHABILITAR])
| [DHCP] | Configuración de la función DHCP [OFF]: no utiliza DHCP. [CLIENTE]: se adquiere automáticamente con DHCP. (Configuración de fábrica: [OFF])
[DIRECCIÓN IP] | Dirección IP de la cámara (Configuración de fábrica: [::])
[LONGITUD PREFIJO] | Ajustes de longitud de prefijo de la subred (Configuración de fábrica: [64])
[GATEWAY PREDET.] | Pasarela predeterminada (Configuración de fábrica: [::])
[DNS PRIMARIO] | Servidor DNS primario (Configuración de fábrica: [::])
[DNS SECUNDARIO] | Servidor DNS secundario (Configuración de fábrica: [::])

NOTA

- Algunos elementos no pueden seleccionarse según los ajustes, como [DHCP].

- La hora de lanzamiento después de encender la alimentación puede ser más de largo debido a comenzar de la red.

- Cuando cambie los ajustes de [SEL. DISPOSITIVO], los cambios no se reflejarán hasta que se reinicie la cámara. Además, la pantalla de ajustes podría tardar en cerrarse por el reinicio del servicio de red tras cambiarse el ajuste.

- La dirección IP, la máscara de subred y la pasarela predeterminada deben estar correctamente ajustadas.

  Para obtener más información, consulte al administrador de la red.

- Configure [0.0.0.0] o [::] si no se usa la pasarela predeterminada ni DNS.

  Sin embargo, DNS no puede desactivarse si [DHCP] se configura como [CLIENTE].

- Según el entorno de red, incluso si [DHCP] se configura como [CLIENTE], podría tener que introducir el valor DNS manualmente. Si se introduce un valor DNS no válido en algún otro caso, la asignación automática con DHCP no funcionará correctamente.

- Es posible que DHCP y DNS no funcionen correctamente dependiendo del entorno de red.

- La dirección IP no puede adquirirse automáticamente según el tiempo de conexión con los dispositivos de red si se configura [PROPIEDAD LAN] → [AJUSTE IPv6] → [DHCP] → [CLIENTE].

  En tal caso, vuelva a conectar el cable LAN o consulte al administrador de la red.

Inicio de la página