- Arriba
- Especificaciones
- Especificaciones
- Grabadora de tarjeta de memoria

# Grabadora de tarjeta de memoria

Soporte de grabación | Ranura de tarjeta × 2 Tarjeta de memoria SDHC Tarjeta de memoria SDXC : Compatible con UHS-I/UHS-II, UHS con clase de velocidad 3, compatible con vídeo de clase de velocidad V90 Tarjeta microP2 (serie A/serie B) Es posible grabar en las tarjetas de memoria SDXC con formato P2. Se recomienda una tarjeta cuyo funcionamiento esté confirmado por Panasonic.
Ranura de grabación | microP2/SDXC UHS-II ranura para tarjeta × 2
Número de píxeles de grabación | 3840×2160 (UHD), 1920×1080 (FHD), 1280×720 (HD), 720×576 (SD), 720×480 (SD) (AVC-Intra 50: 1440×1080, 960×720)
Formato del archivo de grabación | P2 (compatible con P2 MXF), MOV (HEVC), MOV (AVC), AVCHD Proxy: MOV (AVC)
Frecuencia del sistema | 59,94 Hz/50,00 Hz
Formato de grabación | P2 AVC-Intra 422, AVC-LongG50, AVC-LongG25, AVC-LongG12 AVC-Intra 200, AVC-Intra 100, AVC-Intra 50 Proxy: 4:2:0 (8 bits) AVC-Proxy G6 MOV: 4:2:0 (10 bits) HEVC LongGOP 200M/HEVC LongGOP 150M/HEVC LongGOP 100M MOV: 4:2:0 (8 bits) 420LongGOP 150M/420LongGOP 100M MOV: 4:2:2 (10 bits) 422LongGOP 150M/422LongGOP 100M/422LongGOP 50M 422ALL-I 400M/422ALL-I 200M/422ALL-I 100M AVCHD: PS/PH/HA/PM/SA
Señal de vídeo de grabación | 3840×2160/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p 1920×1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 59,94i, 50i 1280×720/59,94p, 50p 1440×1080/59,94i, 50i (AVC-Intra 50) 960×720/59,94p, 50p (AVC-Intra 50) 720×480/59,94i, 720×576/50i
Tiempo de grabación y reproducción | Al usar una tarjeta microP2 de 64 GB 1080-59,94p, 50p/AVC-Intra 422, 1080-59,94i, 50i/AVC-Intra 200 Aprox. 32 minutos 1080-59,94i, 50i/AVC-Intra 100 Aprox. 1 hora 4 minutos 1080-59,94i, 50i/AVC-LongG50 Aprox. 2 horas 8 minutos 1080-59,94i, 50i/AVC-LongG25 Aprox. 4 horas 16 minutos Al usar una tarjeta de memoria SDXC de 64 GB 3840×2160/420LongGOP 150M/59,94p, 50p Aprox. 55 minutos 1920×1080/420LongGOP 100M/59,94p, 50p Aprox. 1 hora 20 minutos 1920×1080/420LongGOP 50M/29,97p, 25p, 23,98p Aprox. 2 horas 40 minutos
Función de dos ranuras | Grabación simultánea, grabación de relé, grabación en segundo plano
Grabación especial | Pregrabación, grabación de intervalos, grabación con marca de hora, grabación proxy

Inicio de la página