- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen
- Función de control de ganancia RB

# Función de control de ganancia RB

Esta función realiza ajustes para añadir o reducir intensidad de los colores rojo y azul en función de la posición del interruptor <WHITE BAL>.

Esta función funciona cuando el interruptor se encuentra en la posición <PRST> o cuando el balance de blancos automático está activo. No funciona cuando la función de seguimiento automático del balance de blancos está activada.

#### Ajustes generales

Utilice la cámara con los ajustes predeterminados de fábrica.

#### Configuración avanzada

Se configura con el menú [FICHERO ESCENA] → [AJ. CONTR. GANAN. RB].

- Cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <PRST>

  [PREAJ. AWB GANAN. R]: realiza ajustes para añadir o reducir la intensidad del color rojo.

  [PREAJ. AWB GANAN. B]: realiza ajustes para añadir o reducir la intensidad del color azul.

- Cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <A>

  [GANAN. R AWB A]: realiza ajustes para añadir o reducir la intensidad del color rojo.

  [GANAN. B AWB A]: realiza ajustes para añadir o reducir la intensidad del color azul.

- Cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <B>

  [GANAN. R AWB B]: realiza ajustes para añadir o reducir la intensidad del color rojo.

  [GANAN. B AWB B]: realiza ajustes para añadir o reducir la intensidad del color azul.

- Al realizar el balance de blancos automático configurando el interruptor <WHITE BAL> en la posición <A>

  [COMPEN. GANAN. AWB A]: establece si se mantienen o se restablecen los valores ajustados para [GANAN. R AWB A] y [GANAN. B AWB A].

- Al realizar el balance de blancos automático configurando el interruptor <WHITE BAL> en la posición <B>

  [COMPEN. GANAN. AWB B]: establece si se mantienen los valores ajustados para [GANAN. R AWB B] y [GANAN. B AWB B] o los restablece.

Inicio de la página