- Arriba
- Conexión de red
- Uso del servicio en la nube
- Funcionamiento remoto del streaming

# Funcionamiento remoto del streaming

## Procedimiento de uso

Realice la configuración básica de la cámara.

Para obtener más información, consulte “Configuración básica de la cámara”.

Cree una tarjeta SD con un perfil realizando el siguiente procedimiento en un ordenador.

- Inicie sesión en el servicio en la nube y descargue el perfil.

- Descomprima el archivo descargado.

- Guarde la carpeta PRIVATE descomprimida en el directorio raíz de la tarjeta SD.

Configure la cámara de la forma siguiente para activar el perfil.

- Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [PROTOCOLO DE STREAMING] → [RTMP(S)] o [CLIENTE SRT].

- Inserte una tarjeta SD y cargue el perfil en la cámara con uno de los siguientes métodos.

  (La ranura para tarjeta en la que se va a cargar y guardar puede configurarse en el menú [OTROS] → [FICHERO] → [RANURA PARA CARGAR/GUARDAR])

  - Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [INFO. CONEXIÓN] → [MEMORIA] y cargue el contenido de la tarjeta SD con el menú [RED] → [STREAMING] → [CARGAR (TARJ. SD)].

  - Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [INFO. CONEXIÓN] → [TARJETA SD].

- Confirme que se visualiza el menú [RED] → [STREAMING] → [TIPO DATOS] → [CLOUD].

Realice varias operaciones para streaming en el servicio en la nube.

## Streaming desde el servicio en la nube

- Para obtener más información, consulte los documentos del servicio en la nube.

- Cuando el perfil para el servicio en la nube es distinto de la función de subida de contenido configurada, se priorizará la configuración del perfil para la subida de contenido.

- Es necesario configurar la cámara para que pueda usar la función de streaming. Para obtener más información, consulte “Ajustes de la función de streaming”.

- Los elementos que se pueden especificar desde el servicio en la nube son los configurados en la configuración del destino (Configuración del destino). Configure otros elementos en el menú de la cámara.

- Esta función no se puede usar si se selecciona otra opción que no sea [RTMP(S)] o [CLIENTE SRT] en el protocolo de streaming.

- La operación remota del streaming no es posible cuando la pantalla de imágenes en miniatura se visualiza en la cámara.

- Cuando se la operación para iniciar el streaming o la configuración del destino URL se ejecutan desde el servicio en la nube, el destino URL se graba dentro de la cámara. Seguidamente, el streaming al mismo destino puede realizarse desde la cámara. (Configuración para cada protocolo e inicio del streaming)

- La información de streaming grabada se puede confirmar en el menú [RED] → [INFORMACIÓN] → [ESTADO]. (Excepto [CONTRASEÑA])

- La información de la URL de destino grabada también se borra cuando se borra la información del destino.

  Para saber cómo borrar la información del destino, consulte “Eliminación de la información del destino”.

Inicio de la página