- Arriba
- Salida y visualización de la pantalla
- Visualización de estado de la pantalla
- Comprobación y visualización del estado de filmación

# Comprobación y visualización del estado de filmación

Puede mostrarse la pantalla para comprobar el ajuste y estado de la cámara.

Pulse el botón <DISP/MODE CHK> mientras se visualiza la pantalla de imagen de la cámara para ver u ocultar la mayoría de elementos.

Pulse el botón <DISP/MODE CHK> durante uno o más segundos al visualizar la pantalla de imagen de la cámara para ver la pantalla STATUS de la comprobación del modo y el estado de la filmación.

Para obtener información de cada elemento que puede visualizarse en la comprobación del modo, consulte “Visualización de comprobación del modo”.

La siguiente tabla indica los elementos que se muestran/ocultan en cada pantalla.

- “✓” indica que se muestra y “—” indica que se oculta.

- Puede seleccionar mostrar u ocultar cada elemento del menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [INDICADOR].

Núm. | Elemento | Pantalla de imagen de la cámara | Cuando se pulsa el botón <DISP/MODE CHK> | STATUS | Pantalla de reproducción
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | Código de tiempo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
2 | Velocidad de fotogramas | ✓ | — | ✓ | —
3 | Interruptor <AUTO/MANUAL> | ✓ | — | ✓ | —
4 | Zona de visualización del mensaje para detener el ventilador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
5 | Estado de comando de la luz indicadora a través de la red | ✓ | — | ✓ | —
6 | Estado de la grabación (ranura para tarjeta 1) | ✓ | ✓*1 | ✓ | —
7 | Capacidad de grabación restante y estado de la tarjeta de memoria (ranura para tarjeta 1) | ✓ | —*2 | ✓ | —
8 | Estado del dispositivo de unión | ✓ | — | ✓ | —
9 | Estado de control de operación de grabación del equipo externo (terminal <SDI OUT>/<HDMI>) | ✓ | — | ✓ | —
10 | Estado de la grabación (ranura para tarjeta 2) | ✓ | ✓*1 | ✓ | —
11 | Capacidad de grabación restante y estado de la tarjeta de memoria (ranura para tarjeta 2) | ✓ | —*2 | ✓ | —
12 | Función de grabación especial | ✓ | — | ✓ | —
13 | Función de dos ranuras | ✓ | — | ✓ | —
14 | Función de compensación de banda de flash | ✓ | — | ✓ | —
15 | Estado de streaming | ✓ | — | ✓ | —
16 | Función de grabación de rango dinámico alto/función de ampliación del rango dinámico/función de grabación V-Log | ✓ | — | ✓ | —
17 | Estado conexión de la LAN por cable, LAN inalámbrica y tethering USB | ✓ | — | ✓ | —
18 | Estado de alimentación | ✓ | —*2 | ✓ | ✓
19 | Medidor del nivel de audio | ✓ | — | ✓ | ✓
20 | Luminancia de Y GET | ✓ | ✓ | ✓ | —
21 | Ganancia | ✓ | — | ✓ | —
22 | Filtro ND | ✓ | — | ✓ | —
23 | Información de la fecha y la hora | ✓ | — | ✓ | —
24 | Velocidad del obturador | ✓ | — | ✓ | —
25 | Estado de control de iris automático | ✓ | — | ✓ | —
26 | Modo de alta sensibilidad | ✓ | — | ✓ | —
27 | Iris | ✓ | — | ✓ | —
28 | Zoom | ✓ | — | ✓ | —
29 | Resolución del sistema/frecuencia del sistema | ✓ | — | ✓ | —
30 | Formato de grabación | ✓ | — | ✓ | —
31 | Nombre del clip | ✓ | — | ✓ | ✓*3
32 | Filtro ND recomendado | ✓ | ✓ | ✓ | —
33 | Área visualización de mensajes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
34 | Indicador de nivel | ✓ | ✓ | ✓ | —
35 | Fotograma de detección del rostro principal (naranja)/detección del rostro (blanco) | ✓ | ✓ | ✓ | —
36 | Fotograma de seguimiento (verde) | ✓ | ✓ | ✓ | —
37 | Visualización de error del balance de blancos automático | — | — | ✓ | —
38 | Visualización de error del balance de negros automático | — | — | ✓ | —
39 | Estado de control remoto en una conexión IP | — | — | ✓ | —
40 | Función multimanual | ✓ | —*4 | ✓ | —
41 | Temperatura del color | ✓ | — | ✓ | —
42 | Función de estabilizador de imagen óptico | ✓ | — | ✓ | —
43 | Nombre de archivo de escena | ✓ | — | ✓ | —
44 | Pantalla de estado de subida | ✓ | — | ✓ | —
45 | Función de modo de zona/ajuste de anchura de zona de enfoque automático/función de detección del rostro/seguimiento AE&AF | ✓ | — | ✓ | —
46 | Monitor de forma de onda | ✓ | ✓ | — | —
47 | Grabación IR | ✓ | — | ✓ | —
48 | Zoom digital | ✓ | — | ✓ | —
49 | Enfoque | ✓ | — | ✓ | —
50 | Ajuste del volumen de monitor de audio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓

No se muestra en el estado en el que no aparece .

Se muestra cuando la capacidad de grabación restante de la tarjeta de memoria o el nivel de batería restante es bajo.

La posición en la que se visualiza es diferente en la pantalla de reproducción. Consulte Visualización de pantalla durante la reproducción.

Se muestra cuando se pulsan el multidial, el botón </>, el botón <> o el botón <SET>. La visualización desaparece tres segundos después de la operación.

Inicio de la página