- Arriba
- Descripción de las Partes
- Cámara
- Lado derecho

# Lado derecho

1. Anillo de enfoque

   Enfoque manualmente si el interruptor <FOCUS> se ajusta en <M>.

2. Anillo del zoom

   Ajusta manualmente el objetivo del zoom.

3. Palanca de cambio de la tapa del objetivo

   Abre/cierra la tapa del objetivo.

4. Anillo de iris

   Ajusta el iris del objetivo manualmente cuando el iris manual se ajuste mediante el botón <IRIS>.

5. Palanca de ajuste de dioptrías

   Ajusta la escala de dioptrías para que la pantalla del visor pueda verse de manera clara.

6. Altavoz incorporado

   Emite audio durante la reproducción.

   El audio no se emite desde el altavoz incorporado cuando se conectan auriculares al terminal para auriculares.

7. Terminal de auriculares

   Conecta el audio a los auriculares de control.

8. Interruptor <GAIN>

   Cambia el brillo de la pantalla de acuerdo con las condiciones de luminosidad con las que está filmado.

9. Interruptor <WHITE BAL>

   Permite seleccionar el método de ajuste del balance de blancos.

   - <PRST>: ajusta al valor preestablecido del balance de blancos. [3200K], [5600K] y [VAR.] cada vez que se pulsa el botón <AWB>.

   - <A>/<B>: permite seleccionar cuándo utilizar el valor almacenado del ajuste del balance de blancos.

10. Botón <SHUTTER>

    Alterna entre el modo de obturador.

11. Botón <MENU>

    Muestra el menú. Al pulsar el botón <MENU> con el menú visualizado, se cierra el menú.

    Pulse el botón mientras se visualiza la pantalla de imágenes en miniatura para visualizar la pantalla de funcionamiento del menú de imágenes en miniatura y podrán eliminarse los clips.

12. Multidial

    Mueve, selecciona y configura el menú mientras el menú se visualiza.

    Use también el multidial para las funciones de imágenes en miniatura, seleccionar la función multimanual y seleccionar/ajustar los iconos de las diversas operaciones.

13. Botón <EXIT>

    Vuelve a un nivel superior cuando se muestra el menú. Al pulsar el botón <EXIT> sin confirmar el valor de configuración, no se reflejará el cambio en la configuración.

14. Botón <DISP/MODE CHK>

    Muestra/oculta información que no corresponde al contador de tiempo, la marca de hora, el patrón de cebra ni el marcador.

    Mantenga pulsado el botón para ver información sobre los ajustes de las diversas funciones de filmación e información como una lista de las funciones asignadas al botón USER. Cada pulsación del botón cambiará la página de información en el orden de la secuencia.

15. Interruptor <AUTO/MANUAL>

    Permite seleccionar el método para ajustar el enfoque, la ganancia, el iris, el balance de blancos y la velocidad del obturador al filmar. Puede ajustar la función para se asigne <AUTO> en el menú [CÁMARA] → [BOTÓN AUTO].

    <AUTO>: el ajuste se efectúa automáticamente. (Modo automático)

    <MANU>: el ajuste se efectúa manualmente. (Modo manual)

16. Botón <SLOT SEL>/botón <USER 5>

    Permite seleccionar la ranura de la tarjeta desde la que se va a grabar o reproducir.

    También se usa como el botón USER (USER5).

17. Luz indicadora trasera

    Se ilumina cuando se inicia la grabación. Parpadea cuando el nivel de la batería es bajo.

    En el menú puede configurarse si la luz se encenderá o no.

18. Interruptor <ND FILTER>

    Permite seleccionar el filtro ND que se adapte a la iluminación del sujeto.

    <CLR>: no utiliza el filtro ND.

    <1/4>: reduce a 1/4 la cantidad de luz que entra en el sensor MOS.

    <1/16>: reduce a 1/16 la cantidad de luz que entra en el sensor MOS.

    <1/64>: reduce a 1/64 la cantidad de luz que entra en el sensor MOS.

19. Botón <IRIS>

    Permite seleccionar el método de ajuste del iris del objetivo.

20. Interruptor <FOCUS>

    Seleccione la función de enfoque.

    <A>: cambia al modo de enfoque automático. El modo de enfoque automático ajusta el enfoque automáticamente.

    <M>: cambia al modo de enfoque manual. Controle el anillo de enfoque manualmente para ajustar el enfoque.

    <>: cambia al modo de enfoque manual tras establecer la distancia de enfoque en infinito.

    El interruptor <FOCUS> es un interruptor accionado por resorte. El interruptor vuelve a la posición <M> incluso si se pulsa hacia el lado <>.

21. Botón <PUSH AUTO>

    Realiza el enfoque automático mientras se pulsa el botón durante el modo de enfoque manual.

22. Botón <FOCUS ASSIST>

    Activa/desactiva la función de asistencia de enfoque que se configura en el menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [ASIST. ENFOQUE] → [CAMBIO ASIST. ENFOQUE].

23. Botón <O.I.S.>/botón <USER 1>

    Activa/desactiva la función del estabilizador de imagen óptico.

    También se usa como el botón USER (USER1).

24. Botón <ZEBRA>/botón <USER 2>

    Muestra/oculta patrones de cebra.

    También se usa como el botón USER (USER2).

25. Botón <WFM>/botón <USER 3>

    Muestra/oculta el monitor de forma de onda visualizado en el monitor LCD.

    También se usa como el botón USER (USER3).

26. Botón <A.IRIS.LEVEL>/botón <USER 4>

    Activa/desactiva la función de nivel de iris automático.

    Ajuste el valor objetivo del nivel de iris automático en el menú [FICHERO ESCENA] → [EFECTO NIVEL AUTOIRIS].

    También se usa como el botón USER (USER4).

27. Interruptor <INPUT1>

    Cambia entre las señales de entrada de audio conectadas al terminal <AUDIO INPUT 1>.

    <LINE>: seleccione cuándo se conecta el equipo de audio mediante la entrada de línea.

    <MIC>: seleccione cuándo se conecta el micrófono externo.

    <+48V>: seleccione cuándo se conecta el micrófono externo y el micrófono necesita suministro de alimentación.

28. Interruptor <INPUT2>

    Cambia entre las señales de entrada de audio conectadas al terminal <AUDIO INPUT 2>.

    <LINE>: seleccione cuándo se conecta el equipo de audio mediante la entrada de línea.

    <MIC>: seleccione cuándo se conecta el micrófono externo.

    <+48V>: seleccione cuándo se conecta el micrófono externo y el micrófono necesita suministro de alimentación.

29. Dial <AUDIO LEVEL CH1>

    Ajuste el nivel de grabación del canal del audio 1.

30. Dial <AUDIO LEVEL CH2>

    Ajuste el nivel de grabación del canal del audio 2.

31. Interruptor <CH1 SELECT>

    Seleccione el audio para grabar en el canal de audio 1.

    <INT(L)>: graba el audio izquierdo del micrófono incorporado.

    <INPUT1>: graba señales de entrada desde el terminal <AUDIO INPUT 1>.

    <INPUT2>: graba señales de entrada desde el terminal <AUDIO INPUT 2>.

32. Interruptor <CH2 SELECT>

    Seleccione el audio para grabar en el canal de audio 2.

    <INT(R)>: graba el audio derecho del micrófono incorporado.

    <INPUT1>: graba señales de entrada desde el terminal <AUDIO INPUT 1>.

    <INPUT2>: graba señales de entrada desde el terminal <AUDIO INPUT 2>.

Inicio de la página