- Arriba
- Conexión de red
- Conexión al controlador remoto de la cámara (AW-RP150G)
- Funcionamiento durante el control remoto

# Funcionamiento durante el control remoto

Se aplican las siguientes restricciones al conectarse a un controlador remoto.

- La conexión no es posible cuando se visualiza la pantalla de imágenes en miniatura ni durante la reproducción. Además, el botón <THUMBNAIL> no funcionará tras establecerse la conexión.

- La conexión no es posible cuando se visualiza el menú. El menú puede seleccionarse tras la conexión.

NOTA

- El contenido configurado con la operación remota se refleja en el valor de configuración del menú en la cámara. Sin embargo, la operación remota para el iris automático y el enfoque automático no se reflejará con el valor de configuración del menú.

- Cuando la conexión con el controlador remoto se finaliza, el valor de configuración del menú en la cámara permanecerá como el valor de configuración usado durante la conexión. Sin embargo, los elementos de configuración del interruptor físico volverán al estado de cada interruptor.

Inicio de la página