- Arriba
- Preparación
- Carga de la batería integrada

# Carga de la batería integrada

La batería integrada mantiene la fecha/hora establecida en la cámara.

La batería integrada estará sin carga si aparece el mensaje [BATERÍA RESERVA VACÍA] en el visor o en el monitor LCD durante unos cinco segundos cuando la alimentación de la cámara se ha activado durante un tiempo, y el interruptor de alimentación está en la posición < > (Encendido).

La fecha del reloj interno de la cámara se restablece al 1 de enero de 2019 si la batería integrada se agota.

Siga el procedimiento indicado a continuación para cargar la batería integrada.

Ajuste el interruptor de alimentación en < > (espera).

Conecte una batería totalmente cargada o el adaptador de CA a la cámara.

Para obtener más detalles acerca de la conexión de la batería o del adaptador de CA, consulte “Suministro de alimentación”.

Deje la cámara durante aproximadamente 24 horas.

La batería incorporada se cargará.

La batería integrada se carga incluso si el interruptor de alimentación se ajusta en la posición < > (Encendido).

Tras la carga, compruebe la configuración de la fecha/hora y el código de tiempo. Si [SE HA REINICIADO EL RELOJ INTERNO] [<PONGA LA HORA CORRECTA>] aparece en la pantalla STATUS de la comprobación del modo, ajuste la fecha/hora del reloj interno. (Ajuste de la fecha/hora en el reloj interno)

Ponga el interruptor de alimentación en < > (Encendido) y confirme que en el monitor LCD no se muestra [BATERÍA RESERVA VACÍA].

Si [BATERÍA RESERVA VACÍA] continúa visualizándose después de la carga, deberá sustituir la batería integrada. Póngase en contacto con su proveedor.

Inicio de la página