- Arriba
- Reproducción
- Función de miniaturas
- Pantalla de miniaturas

# Pantalla de miniaturas

Pulse el botón <THUMBNAIL> para visualizar la pantalla de miniaturas en la pantalla de imagen de la cámara.

Vuelva a pulsar el botón <THUMBNAIL> para visualizar la pantalla de imagen de la cámara.

Los clips con el formato de archivo de grabación (P2/MOV/AVCHD) seleccionados en el menú [SISTEMA] → [FORMATO ARCHIVO] se muestran en la pantalla de imágenes en miniatura.

Además, el menú de la pantalla de miniaturas se puede activar pulsando el botón <MENU> con la pantalla de miniaturas visualizada.

1. Visualización de estado del clip

   [TODAS RANURAS]: muestra los clips grabados en todas las tarjetas de memoria de cada ranura para tarjeta. Lo muestra en [TODAS RANURAS] cuando la pantalla de miniaturas se visualiza desde la pantalla de imagen de la cámara.

   [RANURA1]: muestra solo los clips grabados en la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 1.

   [RANURA2]: muestra solo los clips grabados en la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 2.

   [RANURA1→RANURA2]: se muestra al copiar de la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 1 a la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 2.

   [RANURA2→RANURA1]: se muestra al copiar de la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 2 a la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 1.

   [MISMO FORMATO]: muestra solo los clips grabados en el mismo formato que el formato del sistema.

   Los clips grabados en el mismo formato coinciden con los ajustes actuales para cada elemento del menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA]/[FORMATO ARCHIVO]/[FORMATO GRAB.]/[RES. MUESTREO AUDIO].

   [MARCADO]: solo se visualizan los clips con marca de toma.

2. Visualización de la función

   Se muestra durante la operación de copia, eliminación, protección, etc.

3. Modo de grabación

   : se muestra cuando P2 se selecciona como formato del archivo de grabación.

   : se muestra cuando MOV se selecciona como formato del archivo de grabación.

   : se muestra cuando AVCHD se selecciona como formato del archivo de grabación.

   : se muestra cuando MOV o AVCHD se selecciona como formato de archivo de grabación y si hay al menos un clip P2 en una de las tarjetas de memoria.

   : se muestra cuando P2 o MOV se selecciona como formato de archivo de grabación y si hay al menos un clip AVCHD en una de las tarjetas de memoria.

   : se muestra cuando P2 o AVCHD se selecciona como formato de archivo de grabación y si hay al menos un clip MOV en una de las tarjetas de memoria.

4. Estado de clip defectuoso

   : se muestra cuando P2 se selecciona como formato de archivo de grabación y si hay al menos un clip P2 defectuoso que pueda repararse en la pantalla de imágenes en miniatura.

   : se muestra cuando P2 se selecciona como formato de archivo de grabación y si hay al menos un clip P2 defectuoso que no pueda repararse en la pantalla de imágenes en miniatura.

   (Sin indicación en la pantalla): no hay ningún clip P2 defectuoso en la pantalla de imágenes en miniatura.

5. Visualización de estado del soporte

   El número de la ranura para tarjeta de la tarjeta de memoria en la cual se graba el clip en la posición del cursor se muestra en amarillo.

6. Pantalla de estado de subida

   Muestra el estado de la subida del contenido.

   : se visualiza en gris cuando la subida no se ha iniciado o cuando la subida se ha completado.

   : se visualiza en amarillo cuando la subida está en curso.

   : se visualiza cuando se produce un error de subida.

7. Indicación del estado de conexión de la LAN por cable, LAN inalámbrica y tethering USB

   Muestra el estado de la conexión LAN por cable, LAN inalámbrica y tethering USB.

   (Sin indicación en pantalla): no conectado mediante LAN por cable, LAN inalámbrica ni tethering USB. Se configura en el menú [RED] → [SEL. DISPOSITIVO] → [OFF].

   : se configura en la LAN por cable y la aplicación ROP no está conectada.

   : se configura en la LAN por cable y la aplicación ROP está conectada.

   : se configura en la LAN inalámbrica y la aplicación ROP no está conectada.

   : se configura en la LAN inalámbrica y la aplicación ROP está conectada.

   : se configura en el tethering USB y la aplicación ROP no está conectada.

   : se configura en el tethering USB y la aplicación ROP está conectada.

8. Visualización de estado de alimentación

   : indica el nivel restante de la batería cuando la alimentación es con la batería.

   : se muestra cuando la alimentación se suministra con el adaptador de CA.

9. Cursor

10. Clip que no puede reproducirse

    Se muestra cuando el clip no se puede reproducir en la cámara, por ejemplo, por incumplimiento de estándar.

11. Botón de cambio de página

    Cambia la página de la pantalla de miniaturas.

    []: mueve a la página anterior

    []: mueve a la página siguiente

12. Barra de desplazamiento

    Indica la parte de la miniatura completa que está siendo visualizada actualmente.

NOTA

- Cuando se selecciona P2 como el formato de archivo de grabación, un clip grabado en varias tarjetas de memoria se visualiza como un solo clip.

## Visualización de los clips en la pantalla de miniaturas

1. Número de la miniatura

   Muestra el número de la miniatura entre [0001] y [9999].

   Normalmente, se muestra el número asignado al clip en el orden de grabación.

2. Estado de reanudación de la reproducción

3. Número de píxeles de grabación, frecuencia del sistema

4. Formato del archivo de grabación, códec de grabación

5. Estado de protección del clip

   Se muestra esto cuando se protege el clip.

6. Nombre del clip/código de tiempo estándar

   Los primeros ocho dígitos del código de tiempo al empezar a filmar un clip o el nombre del clip se muestran en caracteres alfanuméricos.

   La información que se visualiza se configura en el menú [MINIATURAS] → [MOSTRAR] → [DATOS].

7. Estado de eliminación de la selección

8. Clip que no puede reproducirse

   Se muestra cuando el clip no se puede reproducir con la cámara porque la frecuencia del sistema es diferente, etc.

9. Estado de copia de la selección

   Se muestra cuando se selecciona el clip.

10. Estado de selección de reconexión

    Se muestra cuando se selecciona el clip que se va a reconectar.

11. Clip defectuoso/clip desconocido

    : se muestra para un clip P2 defectuoso que puede repararse.

    : se muestra para un clip P2 defectuoso que no puede repararse.

    : se muestra para un clip P2 con un formato diferente para el estándar P2.

12. Clip incompleto

    : se muestra para un clip P2 cuando el clip se graba en varias tarjetas de memoria y una de estas tarjetas de memoria no está insertada.

13. Clip con memo de texto

    : se muestra en el clip con datos de memo de texto.

14. Clip con proxy

    : se muestra en el clip con grabación de proxy.

15. Clip con marca de toma

    : se muestra en el clip con una marca de toma añadida. Para obtener más información, consulte “Función de grabación con marca de toma”.

## Visualización de la información del clip

Muestra la información del clip donde se coloca el cursor.

Mueva el cursor amarillo al clip para mostrar la información del clip.

Seleccione el menú [MINIATURAS] → [CLIP] → [INFORMACIÓN].

Se muestra la información del clip.

#### Información sobre el clip

1. Clip que no puede reproducirse

   Se muestra cuando el clip no se puede reproducir con la cámara porque la frecuencia del sistema es diferente, etc.

2. Número de la miniatura

3. Estado de protección del clip/clip defectuoso/clip desconocido/clip incompleto/marca de toma/proxy/memo de texto

   : se muestra esto cuando el clip está protegido.

   : se muestra para un clip P2 defectuoso que puede repararse.

   : se muestra para un clip P2 defectuoso que no puede repararse.

   : se muestra para un clip P2 con un formato diferente para el estándar P2.

   : se muestra para un clip P2 cuando el clip se graba en varias tarjetas de memoria y una de estas tarjetas de memoria no está insertada.

   : se muestra en el clip con una marca de toma añadida. Para obtener más información, consulte “Función de grabación con marca de toma”.

   : se muestra en el clip con grabación de proxy.

   : se muestra en el clip con datos de memo de texto.

4. Imagen en miniatura

5. Nombre del clip

6. [TC INICIAL]

   Visualiza el valor del código de tiempo al inicio de la grabación.

7. [UB INICIAL]

   Muestra el valor de los bits de usuario al inicio de la grabación.

8. [DÍA]

   Visualiza la fecha de grabación.

9. [HORA]

   Visualiza la hora al inicio de la grabación.

10. [DURACIÓN]

    Visualiza la duración temporal del clip.

11. [RESOL/FREC]

    Visualiza la formato de grabación del clip.

12. [CÓDEC]/[CÓDEC/AUDIO]

    Muestra el formato del archivo de grabación y el códec de grabación del clip.

    Visualiza el número de bits de audio del clip si el formato de grabación es AVC-Intra 100/AVC-Intra 50.

13. [VEL. CUADRO]

    Muestra la velocidad de fotogramas de grabación del clip.

    Muestra cuándo la función de grabación con velocidad de fotogramas variable está activada y el clip se graba con una velocidad de fotogramas distinta de la frecuencia del sistema.

14. [GAMMA]

    Visualiza el valor gamma del clip.

    Visualiza [V-Log] si se ha configurado el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] → [V-Log] y se realiza la grabación.

    Se visualiza cuando se configura el menú [SISTEMA] → [FORMATO ARCHIVO] → [P2]/[MOV] y se realiza la grabación.

## Visualización de los metadatos del clip

Muestra los metadatos grabados en el clip donde se coloca el cursor.

Figura 1

Figura 2

Mueva el cursor amarillo al clip para mostrar la información del clip.

Seleccione el menú [MINIATURAS] → [CLIP] → [INFORMACIÓN].

Se muestra la información del clip.

Seleccione [SET].

Se muestra la pantalla de elemento de meta del clip. (Figura 1)

Se muestra la pantalla de detalles de meta del clip seleccionando el elemento meta del clip. (Figura 2)

Inicio de la página