- Arriba
- Introducción
- Al encender la cámara por primera vez
- [AREA SETTINGS]

# [AREA SETTINGS]

Configure la región de uso.

Conecte la batería cargada o el adaptador de CA a la cámara y coloque el interruptor de alimentación en < > (Encendido).

Aparece la pantalla [AREA SETTINGS].

Seleccione la región de uso.

[AREA 1]: Japón

[AREA 2]: Taiwán, Corea del Sur

[AREA 3]: Estados Unidos de América, Canadá, regiones de América del Sur y Central

[AREA 4]: región de Asia (salvo Japón, Taiwán, Corea del Sur), región de Oceanía, India

Cuando aparezca el mensaje de confirmación, seleccione [YES].

La cámara se inicializará según la región seleccionada en el paso 2. La cámara se reiniciará automáticamente.

Cuando la configuración para [AREA SETTINGS] se completa, aparece la pantalla [TIME ZONE].

NOTA

- Una vez configurada este ajuste, la pantalla [AREA SETTINGS] no se visualiza las veces siguientes que se encienda el sistema.

- Para cambiar la región de uso, configure con el menú [OPCIÓN] → [AREA SETTINGS].

#### Contenido de la configuración de cada región de uso

La siguiente configuración varía según la región seleccionada.

- El menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA]

- El menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.]

- El menú [OTROS] → [RELOJ] → [FORM. FECHA]

- El menú [AUDIO] → [AJ. CANAL GRAB.] → [RANGO]

- El menú [OTROS] → [LANGUAGE]

Elemento | [AREA 1] | [AREA 2] | [AREA 3] | [AREA 4]
--- | --- | --- | --- | ---
[FRECUENCIA] | [59.94Hz] | [59.94Hz] | [59.94Hz] | [50.00Hz]
[FORMATO GRAB.] | [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | [1080-50.00i/422ALL-I 100M]
[FORM. FECHA] | [A-M-D] | [A-M-D] | [M-D-A] | [D-M-A]
[RANGO] | [20dB] | [20dB] | [20dB] | [18dB]
[LANGUAGE]* | [] [English] | [English] | [English] [Español] [Français] | [English] [Español] [Français]

Cuando se seleccione [AREA 2], [LANGUAGE] no aparece como elemento de menú [OTROS].

Inicio de la página