- Arriba
- Filmación
- Funciones de disparo prácticas
- Función de detección del rostro/seguimiento AE&AF

# Función de detección del rostro/seguimiento AE&AF

## Función de detección del rostro AE&AF

Se detecta un rostro de la imagen de grabación y el enfoque y la exposición se ajustan a ese rostro.

Seleccione el menú [CÁMARA] → [BOTÓN USUARIO] → [USER1] para [USER12] → [DETEC. CARAS].

Seleccione la función para usarla en el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [MODO DETEC./SEG. CARAS].

- Seleccione [AF DE DETEC./SEG. CARAS] al usar solo con el enfoque automático.

- Seleccione [AE Y AF DETEC./SEG. CARAS] al usar con el enfoque automático y la corrección de exposición.

Configure uno de los siguientes ajustes para que el enfoque automático y la corrección de exposición (iris automático, obturador automático, ganancia automática) funcionen.

- Modo automático: cambie el interruptor <AUTO/MANUAL> a <AUTO> y configure la operación para que se corrija automáticamente con el menú [CÁMARA] → [BOTÓN AUTO]. ([BOTÓN AUTO])

- Enfoque automático: cambie el interruptor <FOCUS> a <A>. (Interruptor <FOCUS>)

- Iris automático: cambie al iris automático con el botón <IRIS>. (Botón <IRIS>)

Pulse el botón USER al que se asigna [DETEC. CARAS] o toque el icono del botón USER.

o aparecen en la pantalla de imagen de la cámara y se inicia la detección del rostro. (Modo de detección del rostro)

- Los rostros detectados se muestran con fotogramas (naranja: fotograma de rostro principal, blanco: fotograma de detección del rostro).

  El enfoque automático y la corrección de la exposición se realizan en función del fotograma de rostro principal.

- El número máximo de fotogramas de detección del rostro es 9 fotogramas, y se prioriza el más grande y cercano al centro de la imagen.

## Función de seguimiento AE&AF

Al tocar el sujeto arbitrario en el monitor LCD durante el modo de detección del rostro, el enfoque y la exposición se ajustan constantemente de forma automática durante el seguimiento de ese sujeto.

aparece en la pantalla de imagen de la cámara y se inicia el seguimiento. (Modo de seguimiento)

- Se muestra un fotograma verde (fotograma de seguimiento) en el sujeto que se toca.

- Para cambiar el sujeto que se va a seguir, toque un sujeto arbitrario.

- El modo de seguimiento finaliza y se vuelve al modo de detección del rostro en los siguientes casos:

  - Cuando la alimentación se vuelve a encender

  - Cuando se pulsa el botón <THUMBNAIL> para cambiar entre la pantalla de imágenes en miniatura y la pantalla de imagen de la cámara

  - Cuando se pulsa el botón USER al que se asigna [DETEC. CARAS] o cuando se toca el icono del botón USER

  - Cuando se pulsa el botón <EXIT>

  - Cuando el sujeto que se ha tocado no se puede seguir

    (El fotograma de seguimiento parpadeará en rojo y desaparecerá tras unos tres segundos. El modo de seguimiento continuará si el sujeto se vuelve a detectar antes de que desaparezca el fotograma de seguimiento o si se toca otro sujeto).

NOTA

- El contenido del fotograma de seguimiento del rostro y el fotograma de seguimiento se puede seleccionar en el menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [INDICADOR] → [DETECCIÓN DE CARAS].

- El fotograma de seguimiento del rostro y el fotograma de seguimiento no se muestran en la imagen enviada desde el terminal <SDI OUT>/<HDMI>/<AV OUT>.

- Si el enfoque automático no está configurado, aparece o y no se realiza la detección del rostro.

- Cuando el iris automático, el obturador automático y la ganancia automática están desactivados, la corrección de exposición no funcionará incluso si se ha configurado el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [MODO DETEC./SEG. CARAS] → [AE Y AF DETEC./SEG. CARAS].

- El modo de detección del rostro no funcionará en los siguientes casos:

  - Al usar la función de visualización ampliada con la función de asistencia de enfoque

  - Cuando la grabación IR está activada

  - Cuando se configura el menú [FICHERO ESCENA] → [VEL. CUADRO VAR.] → [ON]

  - Cuando se configura el menú [SISTEMA] → [SÚPER LENTO] → [ON]

  - Cuando se configura el obturador lento

  - Cuando se esté ejecutando la función de modo de zona o la función de ajuste de anchura de zona de enfoque automático

- Si el enfoque automático no está configurado, no se accederá al modo de seguimiento incluso si se toca al sujeto en el monitor LCD.

- El sujeto no se puede tocar durante la filmación en espejo.

Inicio de la página