- Arriba
- Filmación
- Entrada de audio
- Al usar el micrófono incorporado

# Al usar el micrófono incorporado

Ajuste el interruptor <CH1 SELECT> en la posición <INT(L)>.

La señal de audio del micrófono incorporado <L> se graba en el canal de audio 1.

Ajuste el interruptor <CH2 SELECT> en la posición <INT(R)>.

La señal de audio del micrófono incorporado <R> se graba en el canal de audio 2.

NOTA

- Para disminuir el ruido del viento del micrófono, seleccione el menú [AUDIO] → [AJ. CANAL GRAB.] → [CORTE GRAVES MIC CH1]/[CORTE GRAVES MIC CH2]/[CORTE GRAVES MIC CH3]/[CORTE GRAVES MIC CH4] → [ON].

Inicio de la página