- Arriba
- Reproducción
- Función de miniaturas
- Reproducción de clips

# Reproducción de clips

En el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA], seleccione la frecuencia del sistema para la reproducción.

En el menú [SISTEMA] → [FORMATO ARCHIVO], seleccione el formato de archivo que se va a reproducir.

En el menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.], seleccione el formato de señal y el modo de códec para la reproducción.

Pulse el botón <THUMBNAIL>.

Visualizará la pantalla de miniaturas.

Pulse el botón <MENU> mientras se muestra la pantalla de miniaturas.

Se muestra el menú.

En el menú [MINIATURAS] → [REPRODUCIR] → [SEL. CLIP], seleccione la ranura para tarjeta de la tarjeta de memoria que se va a reproducir.

[TODAS RANURAS]: muestra los clips grabados en todas las tarjetas de memoria de cada ranura para tarjeta.

Se muestra con el orden de los clips de la ranura para tarjeta 1, y, a continuación los clips de la ranura para tarjeta 2 cuando se selecciona MOV o AVCHD como formato de archivo de grabación.

Muestra los clips en todas las ranuras para tarjeta en el orden de fecha y hora de grabación cuando se selecciona P2 como formato de archivo de grabación.

[RANURA1]: muestra solo los clips grabados en la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 1.

[RANURA2]: muestra solo los clips grabados en la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 2.

[MISMO FORMATO]: muestra solo los clips grabados en el mismo formato que el formato del sistema.

Los clips grabados en el mismo formato coinciden con los ajustes actuales para cada elemento del menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA]/[FORMATO ARCHIVO]/[FORMATO GRAB.]/[RES. MUESTREO AUDIO].

Seleccione el clip para reproducir.

- se muestra en el clip que no puede reproducirse.

- Para reproducir el clip con mostrado, compruebe la información del clip con la información del clip, e intente empezar de nuevo desde el principio.

## Reproducción desde los iconos de operación y el accionamiento de los botones

Barra de reproducción directa

Operación de reproducción | Procedimiento de accionamiento
--- | ---
Reproducción/pausa | Toque / o pulse el botón </>.
Retroceso rápido de la reproducción | Toque o pulse el botón <>. Toque dos veces para aumentar la velocidad.
Avance rápido de la reproducción | Toque o pulse el botón <>. Toque dos veces para aumentar la velocidad.
Parada (volver a la pantalla de miniaturas) | Toque o pulse el botón <>.
Saltar reproducción (cola de espera del clip) | Toque el monitor LCD durante la reproducción, y deslice de derecha a izquierda (izquierda a derecha). Al deslizar de izquierda a derecha, el clip salta al principio del clip anterior si para la posición de reproducción actual del clip han pasado al menos en tres segundos desde el principio. El clip salta al principio del clip actual si para la posición de reproducción actual del clip han pasado al menos en tres segundos o más desde el principio. Omitir la reproducción también es posible pulsando el botón <> o el botón <> mientras activada la pausa.
Reproducción lenta | Toque y mantenga o mantenga pulsado <+> del botón <AUDIO MON/ADV> mientras está activada la pausa. ( o <−>del botón <AUDIO MON/ADV> para el retroceso lento de la reproducción) Toque o mantenga pulsado <+> del botón <AUDIO MON/ADV> para la reproducción continua fotograma a fotograma. Toque / o pulse el botón </> para volver a la reproducción normal. El intervalo fotograma por fotograma y el tiempo de visualización de cada fotograma durante el retroceso lento de la reproducción varían según el tipo del clip.
Reproducción fotograma por fotograma | Toque o pulse <+> del botón <AUDIO MON/ADV> mientras está activada la pausa. ( o <−>del botón <AUDIO MON/ADV> para la el retroceso de la reproducción fotograma a fotograma) Toque / o pulse el botón </> para volver a la reproducción normal. El intervalo de fotograma por fotograma para el retroceso de reproducción fotograma por fotograma varía según el tipo del clip.
Reproducción directa | Toque la barra de reproducción directa, o desliza mientras la toca. El vídeo de la reproducción se deja en pausa durante la operación. La reproducción se inicia al quitar el dedo.

NOTA

- El funcionamiento de la cámara o algunas operaciones pueden resultar lentos para el clip con tamaño de archivo grande.

- El funcionamiento de la cámara o algunas operaciones pueden resultar lentos cuando hay muchos clips en la tarjeta de memoria.

- La reproducción se detendrá al cambiar la ranura para tarjeta cuando se seleccione MOV o AVCHD como formato de archivo de grabación, cuando se configure el menú [MINIATURAS] → [REPRODUCIR] → [SEL. CLIP] → [TODAS RANURAS]/[MISMO FORMATO] y los clips de las tarjetas de memoria se visualicen. La reproducción no es posible con dos tarjetas de memoria.

- Si se selecciona P2 como formato de archivo de grabación y se reproduce un clip que se grabó en dos tarjetas con la grabación de relé, la reproducción se dejará en pausa y se visualizará una pantalla negra al cambiar la ranura para tarjeta. La reproducción se reiniciará automáticamente tras el cambio.

- La reproducción se detiene cuando la tarjeta de memoria se extrae durante la reproducción.

- Durante la reproducción de un clip, la reproducción podría suspenderse o la pantalla ponerse negra debido al cambio de un clip.

Inicio de la página