- Arriba
- Conexión de red
- Ajustes de red
- Ajustes de LAN inalámbrica

# Ajustes de LAN inalámbrica

Esta es la configuración para conectar al terminal iPhone/iPad o Android directamente o para conectar al punto de acceso inalámbrico a través de la LAN inalámbrica.

## Conexión directa ([DIRECTO])

Esta es la configuración para conectar directamente la cámara al terminal iPhone/iPad o Android.

La cámara podría reiniciarse en caso necesario al cambiarse la configuración.

Seleccione el menú [RED] → [SEL. DISPOSITIVO] → [WLAN].

Seleccione el menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [DIRECTO].

En el menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN], configure cada elemento según sea necesario.

- Para obtener más información sobre los ajustes, consulte “Configuración de ajustes en [PROPIEDAD WLAN] cuando se configura como [DIRECTO]”.

Seleccione el SSID de la cámara en la lista SSID del terminal iPhone/iPad o Android, e introduzca la contraseña (clave de cifrado).

Visualice la pantalla de la lista de puntos de acceso inalámbricos en la configuración LAN inalámbrica y seleccione el SSID de la cámara.

- Configuración de fábrica: [AG-CX350]

Cuando aparezca la pantalla de confirmación de la contraseña, introdúzcala (clave de cifrado).

Para obtener información, consulte las instrucciones de funcionamiento del terminal iPhone/iPad o Android.

- Configuración de fábrica: [01234567890123456789abcdef]

Cierre el menú o vuelva al nivel del menú [RED].

Compruebe la conexión de red.

Una vez establecida la conexión, se muestra en la pantalla de la cámara.

#### Configuración de ajustes en [PROPIEDAD WLAN] cuando se configura como [DIRECTO]

[SSID] | Nombre de red de la cámara (SSID) (Configuración de fábrica: [AG-CX350])
[BANDA] | Configuración para cambiar entre dos métodos de comunicación ([2.4GHz]o [5GHz]) (Configuración de fábrica: [2.4GHz])
[CANAL(2,4 GHz)] | Canal que se usará cuando [BANDA] se configure como [2.4GHz] (Configuración de fábrica: [AUTO])
[CANAL(5GHz)] | Canal que se usará cuando [BANDA] se configure como [5GHz] (Configuración de fábrica: [AUTO])
[CLAVE DE ENCRIPT.] | Calve de cifrado WPA2 (Configuración de fábrica: [01234567890123456789abcdef])
[AJUSTE IPv4] | [DHCP] | Configuración de la función DHCP [OFF]: no utiliza DHCP. [CLIENTE]: se adquiere automáticamente con DHCP al conectarse ajustando [TIPO] en [INFRA(SELECC)] o [INFRA(MANUAL)]. (No se puede seleccionar.) [SERVIDOR]: Activa la función de servidor DHCP de la cámara cuando se conecta con [TIPO] configurado como [DIRECTO]. (Configuración de fábrica: [OFF])
| [DIRECCIÓN IP] | Dirección IP de la cámara (Configuración de fábrica: [192.168.0.1])
| [MÁSCARA SUBRED] | Máscara de subred (Configuración de fábrica: [255.255.255.0])

NOTA

- La hora de lanzamiento después de encender la alimentación puede ser más de largo debido a comenzar de la red.

- Cuando cambie los ajustes de [SEL. DISPOSITIVO], los cambios no se reflejarán hasta que se reinicie la cámara. Además, la pantalla de ajustes podría tardar en cerrarse por el reinicio del servicio de red tras cambiarse el ajuste.

- Algunos de los elementos no incluidos en la tabla no pueden configurarse.

- [ENCRIPTACIÓN] se fijará a [WPA2-AES].

- Según el módulo inalámbrico usado, algunos de los ajustes de [BANDA], [CANAL(2,4 GHz)] y [CANAL(5GHz)] quizá no puedan seleccionarse.

## Conexión al punto de acceso inalámbrico ([INFRA(SELECC)]/[INFRA(MANUAL)])

Este es la configuración para conectar la cámara a un punto de acceso inalámbrico.

### Al conectar buscando el punto de acceso inalámbrico (SSID)

Seleccione el menú [RED] → [SEL. DISPOSITIVO] → [WLAN].

Seleccione el menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [INFRA(SELECC)].

En el menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN], configure cada elemento según sea necesario.

- Para obtener más información sobre el elementos de ajuste, consulte “Elementos de ajustes de [PROPIEDAD WLAN] cuando se configura como [INFRA(SELECC)] o [INFRA(MANUAL)]”.

Seleccione el SSID del punto de acceso inalámbrico que busca.

La configuración se completa cuando la [CLAVE DE ENCRIPT.] (clave, contraseña del cifrado) no se configura.

Si la [CLAVE DE ENCRIPT.] está configurada, introduzca la contraseña y seleccione [Entrar].

Cierre el menú o vuelva al nivel del menú [RED].

Compruebe la conexión de red.

Una vez establecida la conexión, se muestra en la pantalla de la cámara.

### Al introducir el punto de acceso inalámbrico (SSID) manualmente

Seleccione el menú [RED] → [SEL. DISPOSITIVO] → [WLAN].

Seleccione el menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [INFRA(MANUAL)].

En el menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN], configure cada elemento según sea necesario.

- Para obtener más información sobre el elementos de ajuste, consulte “Elementos de ajustes de [PROPIEDAD WLAN] cuando se configura como [INFRA(SELECC)] o [INFRA(MANUAL)]”.

En el menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN] → [SSID], introduzca el SSID del punto de acceso inalámbrico al que se va a conectar.

La configuración se completa cuando la [CLAVE DE ENCRIPT.] (clave, contraseña del cifrado) no se configura.

Si la [CLAVE DE ENCRIPT.] está configurada, introduzca la contraseña y seleccione [Entrar].

Cierre el menú o vuelva al nivel del menú [RED].

Compruebe la conexión de red.

Una vez establecida la conexión, se muestra en la pantalla de la cámara.

#### Elementos de ajustes de [PROPIEDAD WLAN] cuando se configura como [INFRA(SELECC)] o [INFRA(MANUAL)]

[ENCRIPTACIÓN] | [WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [NINGUNA] (Configuración de fábrica: [WPA2-AES])
[CLAVE DE ENCRIPT.] | Calve de cifrado WPA/WPA2 (Configuración de fábrica: [01234567890123456789abcdef])
[AJUSTE IPv4] | [DHCP] | Configuración de la función DHCP [OFF]: no utiliza DHCP. [CLIENTE]: se adquiere automáticamente con DHCP al conectarse ajustando [TIPO] en [INFRA(SELECC)] o [INFRA(MANUAL)]. [SERVIDOR]: al conectar configurando [TIPO] como [DIRECTO], active la función de servidor DHCP de la cámara. (No se puede seleccionar.) (Configuración de fábrica: [OFF])
[DIRECCIÓN IP] | Dirección IP de la cámara (Configuración de fábrica: [192.168.0.1])
[MÁSCARA SUBRED] | Máscara de subred (Configuración de fábrica: [255.255.255.0])
| [GATEWAY PREDET.] | Pasarela predeterminada (Configuración de fábrica: [192.168.0.254])
| [DNS PRIMARIO] | Ajuste de servidor DNS primario (Configuración de fábrica: [0.0.0.0])
| [DNS SECUNDARIO] | Ajuste de servidor DNS secundario (Configuración de fábrica: [0.0.0.0])

NOTA

- La hora de lanzamiento después de encender la alimentación puede ser más de largo debido a comenzar de la red.

- Cuando cambie los ajustes de [SEL. DISPOSITIVO], los cambios no se reflejarán hasta que se reinicie la cámara. Además, la pantalla de ajustes podría tardar en cerrarse por el reinicio del servicio de red tras cambiarse el ajuste.

- ENCRYPTION en WEP no se admite.

- Algunos elementos no pueden configurarse según los ajustes, como [DHCP].

- Cuando [DHCP] se configura como [CLIENTE], parte de la información adquirida automáticamente con DHCP se muestra en el menú.

  Para obtener información sobre el estado de red, confirme seleccionando el menú [RED] → [INFORMACIÓN] → [ESTADO].

- La dirección IP, la máscara de subred y la pasarela predeterminada deben estar correctamente ajustadas.

  Para obtener más información, consulte al administrador de la red.

- Cuando no se vayan a usar la pasarela predeterminada ni DNS, configure como [0.0.0.0].

  Sin embargo, DNS no puede desactivarse si [DHCP] se configura como [CLIENTE].

- Según el entorno de red, incluso si [DHCP] se configura como [CLIENTE], podría tener que introducir el valor DNS manualmente. Si se introduce un valor DNS no válido en algún otro caso, la asignación automática con DHCP no funcionará correctamente.

Inicio de la página