- Arriba
- Filmación
- Función de grabación con velocidad de fotogramas variable (VFR)/grabación súper lenta
- Súper lenta

# Súper lenta

Permite la filmación a alta velocidad de 120fps/100fps.

En el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA]/[FORMATO ARCHIVO]/[FORMATO GRAB.], seleccione la resolución y el códec para la grabación de vídeo y la frecuencia para la velocidad de fotogramas de referencia.

- Para saber las combinaciones que pueden configurarse, consulte “Selección de la resolución, códec y velocidad de fotogramas para la grabación de vídeo”.

Seleccione el menú [SISTEMA] → [SÚPER LENTO] → [ON].

- También puede configurarse con el botón USER.

  Consulte “Funciones asignadas a los botones USER”.

Pulse el botón REC.

Se inicia la grabación súper lenta.

Inicio de la página