- Arriba
- Filmación
- Función de grabación especial
- Pregrabación

# Pregrabación

Graba el vídeo y el audio a partir de la hora específica antes de iniciarse la grabación.

Operación para iniciar la grabación

Operación para detener la grabación

(Tiempo)

Tiempo de grabación real

Tiempo de pregrabación

El tiempo de pregrabación varía según la configuración del menú [SISTEMA] → [FORMATO ARCHIVO]/[FORMATO GRAB.].

- Cuando [FORMATO ARCHIVO] se configura como [P2]: aproximadamente 3 segundos

- Cuando [FORMATO ARCHIVO] se configura como [MOV], y [FORMATO GRAB.] se configura como [2160-29.97p/422ALL-I 400M], [2160-25.00p/422ALL-I 400M] o [2160-23.98p/422ALL-I 400M]: aproximadamente 3 segundos

- Cuando [FORMATO ARCHIVO] se configura como [MOV], y [FORMATO GRAB.] se configura como [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M], [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M], [2160-59.94p/420LongGOP 150M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M], [2160-50.00p/420LongGOP 150M], [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M], [2160-29.97p/422LongGOP 150M], [2160-29.97p/420LongGOP 100M], [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M], [2160-25.00p/422LongGOP 150M], [2160-25.00p/420LongGOP100M], [2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M], [2160-23.98p/422LongGOP 150M] o [2160-23.98p/420LongGOP 100M]: aproximadamente 5 segundos

- Salvo lo anterior: aproximadamente 10 segundos

Seleccione el menú [GRABACIÓN] → [PREGRAB] → [ON].

[P] se muestra en la visualización de estado de grabación de la pantalla de imagen de la cámara.

Pulse el botón REC.

NOTA

- El vídeo y el audio podrían no grabarse en la hora específica en los siguientes casos.

  - Inmediatamente después de activar la alimentación < > (Encendido)

  - Inmediatamente después de abrir el menú

  - Inmediatamente después de insertar la tarjeta de memoria

  - Inmediatamente después de reproducir el vídeo grabado

  - Justo después de cerrar la pantalla de miniaturas

  - Cuando se alterna entre [ON]/[OFF] en el menú [FICHERO ESCENA] → [VEL. CUADRO VAR.] o se configura el menú [FICHERO ESCENA] → [VEL. CUADRO]

  - Durante el tiempo desde que se detiene la grabación hasta que se finaliza de escribir en la tarjeta de memoria

- Cuando [PREGRAB] se configura como [ON], el menú [GRABACIÓN] → [TC/UB] → [FREE/REC RUN] se fija en [FREE RUN].

- El modo de pregrabación se cancela tras tres horas sin iniciarse la grabación.

- Para conocer la limitación de grabación de la pregrabación, consulte “La función de grabación que no se puede usar simultáneamente”.

- La pregrabación no puede realizarse si la capacidad restante de la tarjeta de memoria es menos de un minuto.

Inicio de la página