- Arriba
- Especificaciones
- Especificaciones
- Cargador de batería (AG-BRD50)

# Cargador de batería (AG-BRD50)

Tensión de entrada CC 12 V, 3,0 A Tensión de salida CC 8,4 V, 4,0 A

indica información de seguridad.

Corriente de carga | Máxima 4000 mA
Humedad ambiente de funcionamiento | 10% – 80% (humedad relativa, sin condensación)
Peso | Aprox. 230 g (0,507 libras)
Dimensiones (An.×Al.×Pr.) | 130 mm×48 mm×107 mm (5-1/8 pulgadas × 1-7/8 pulgadas × 4-3/16 pulgadas)

Inicio de la página