- Arriba
- Filmación
- Función multimanual
- Configuración de la velocidad del obturador de exploración sincronizada

# Configuración de la velocidad del obturador de exploración sincronizada

Gire el multidial para mostrar el valor [ SHUTTER].

Pulse el multidial.

La visualización de la velocidad del obturador se resalta en naranja.

Gire el multidial para seleccionar la velocidad del obturador de la visualización decimal.

Pulse el multidial.

Se visualiza [ SYNCHRO].

Gire el multidial para seleccionar la velocidad del obturador de exploración sincronizada.

Pulse el multidial.

La configuración cambia al valor mostrado y se sale de la pantalla.

Pulse el botón <EXIT> para salir sin cambiar la configuración.

Inicio de la página