- Top
- Specification
- Specifications
- Video output

# Video output

<SDI OUT> terminal | BNC×1 HD SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω SD SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω SDI remote control support Output format (4:2:2 (10-bit) output) 1920×1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 25PsF, 23.98PsF, 29.97PsF 1280×720: 59.94p, 50p 720×480: 59.94i 720×576: 50i
<HDMI> terminal | HDMI type A×1 (not compatible with VIERA Link) HDMI remote control support Output format (4:2:2 (10-bit) output) 3840×2160: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p 1920×1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p 1280×720: 59.94p, 50p 720×480: 59.94p 720×576: 50p
<AV OUT> terminal | 3.5 mm diameter mini jack Composite: 1.0 V [p-p], 75 Ω

Top of the page