- Arriba
- Funcionamiento
- Ajustes del menú
- Menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR]

# Menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR]

Configura los ajustes para la salida externa, la información que se visualizará en el monitor LCD o el visor y el formato de la salida.

## [SEL. SALIDA VÍDEO]

Cambia el destino de salida externa del archivo de audio.

[SDI+HDMI] | Emite desde el terminal <SDI OUT> y el terminal <HDMI>.
[AV+HDMI] | Emite desde el terminal <AV OUT> y el terminal <HDMI>.

(Configuración de fábrica: [SDI+HDMI])

## [SALIDA SDI]

### [ACTIVAR SALIDA]

Activa/desactiva la salida procedente del terminal <SDI OUT>.

[ON] | Emite el vídeo.
[OFF] | No emite el vídeo.

(Configuración de fábrica: [ON])

### [FORMATO SALIDA]

Selecciona la señal que se emitirá desde el terminal <SDI OUT>. Los elementos que pueden seleccionarse varían según la configuración del menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA]/[FORMATO ARCHIVO]/[FORMATO GRAB.].

[1920×1080p] | Emite en 1920×1080p.
[1920×1080i] | Emite en 1920×1080i.
[1920×1080PsF] | Emite en 1920×1080PsF.
[1280×720p] | Emite en 1280×720p.
[720×480i] | Emite en 720×480i.
[720×576i] | Emite en 720×576i.

(Configuración de fábrica: [1920×1080i])

NOTA

- Para saber las combinaciones que pueden configurarse, consulte “Formato que puede emitirse desde el terminal <SDI OUT>”.

### [SALIDA 3G-SDI]

Establece el formato de la señal 3G SDI emitida desde el terminal <SDI OUT>. Puede configurarse cuando se emite la señal 3G SDI.

[NIVEL-A] | Selecciona el método LEVEL-A.
[NIVEL-B] | Selecciona el método LEVEL-B DL.

(Configuración de fábrica: [NIVEL-B])

### [SD-SDI EDH]

Establece si superponer EDH cuando se emita desde el terminal <SDI OUT> la señal SD (480i y 576i).

[ON] | Superpone.
[OFF] | No superpone.

(Configuración de fábrica: [ON])

### [GRAB SDI A DIST.]

Establece si se va a controlar la operación de grabación con el equipo externo conectado al terminal <SDI OUT> (por ejemplo, un grabador).

[ON] | Controla la operación de grabación del equipo externo.
[OFF] | No controla la operación de grabación del dispositivo externo.

(Configuración de fábrica: [OFF])

NOTA

- No puede establecerse si el menú [GRABACIÓN] → [FUNC. GRAB.] → [MODO GRAB.] está configurado como [INTERVALO].

### [CARÁCT. SALIDA SDI]

Establece si superponer el carácter para la emisión desde el terminal <SDI OUT>.

[ON] | Superpone.
[OFF] | No superpone.

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [ZEBRA SALIDA SDI]

Establece si superponer la señal cebra para la emisión desde el terminal <SDI OUT>. Los ajustes de la señal cebra se corresponden con los ajustes del menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [ASISTENCIA EI].

[ON] | Superpone.
[OFF] | No superpone.

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [SALIDA SDI HDR]

Establece la imagen emitida desde el terminal <SDI OUT>.

[SDR] | Emite en el rango dinámico estándar.
[HDR] | Emite en el rango dinámico alto.

(Configuración de fábrica: [HDR])

NOTA

- La configuración se fija en [SDR] cuando se corresponde con el siguiente menú.

  - Menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.] → [480-59.94i/AVCHD SA]

  - Menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.] → [576-50.00i/AVCHD SA]

  - Menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [SALIDA SDI] → [FORMATO SALIDA] → [720×480i]

  - Menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [SALIDA SDI] → [FORMATO SALIDA] → [720×576i]

- Cuando el menú [FICHERO ESCENA] → [SEL. MODO GAMMA] se configura con otro ajuste distinto de [HLG], la imagen de la cámara se emite en el rango dinámico estándar.

## [SALIDA HDMI]

### [FORMATO SALIDA]

Selecciona la señal que se emitirá desde el terminal <HDMI>. Los elementos que pueden seleccionarse varían según la configuración del menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA]/[FORMATO ARCHIVO]/[FORMATO GRAB.].

[3840×2160p] | Emite en 3840×2160p (4:2:2/10 bits).
[3840×2160p(420/8bit)] | Emite en 3840×2160p (4:2:0/8 bits).
[1920×1080p] | Emite en 1920×1080p.
[1920×1080i] | Emite en 1920×1080i.
[1280×720p] | Emite en 1280×720p.
[720×480p] | Emite en 720×480p.
[720×576p] | Emite en 720×576p.

(Configuración de fábrica: [1920×1080p])

NOTA

- Para saber las combinaciones que pueden configurarse, consulte “Formato que puede emitirse desde el terminal <HDMI>”.

### [SALIDA TC HDMI]

Establece si la información del código de tiempo se emite o no en la salida del terminal <HDMI>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [GRAB HDMI A DIST.]

Establece si se va a controlar la operación de grabación con el equipo externo conectado al terminal <HDMI> (por ejemplo, un grabador). Se puede configurar cuando la [SALIDA TC HDMI] de [SALIDA HDMI] está activada.

[ON] | Controla la operación de grabación del equipo externo.
[OFF] | No controla la operación de grabación del dispositivo externo.

(Configuración de fábrica: [OFF])

NOTA

- No puede establecerse si el menú [GRABACIÓN] → [FUNC. GRAB.] → [MODO GRAB.] está configurado como [INTERVALO].

### [CARÁCT. SALIDA HDMI]

Establece si superponer el carácter para la emisión desde el terminal <HDMI>.

[ON] | Superpone.
[OFF] | No superpone.

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [ZEBRA SALIDA HDMI]

Establece si superponer la señal cebra para la emisión desde el terminal <HDMI>. Los ajustes de la señal cebra se corresponden con los ajustes del menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [ASISTENCIA EI].

[ON] | Superpone.
[OFF] | No superpone.

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [SALIDA HDMI HDR]

Establece la imagen emitida desde el terminal <HDMI>.

[SDR] | Emite en el rango dinámico estándar.
[HDR] | Emite en el rango dinámico alto.

(Configuración de fábrica: [HDR])

NOTA

- La configuración se fija en [SDR] cuando se corresponde con el siguiente menú.

  - Menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.] → [480-59.94i/AVCHD SA]

  - Menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.] → [576-50.00i/AVCHD SA]

  - Menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [SALIDA HDMI] → [FORMATO SALIDA] → [720×480p]

  - Menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [SALIDA HDMI] → [FORMATO SALIDA] → [720×576p]

- Cuando el menú [FICHERO ESCENA] → [SEL. MODO GAMMA] se configura con otro ajuste distinto de [HLG], la imagen de la cámara se emite en el rango dinámico estándar.

## [SALIDA AV]

### [ACTIVAR SALIDA]

Activa/desactiva la emisión desde del terminal <AV OUT>.

[ON] | Emite el vídeo y audio.
[OFF] | No emite el vídeo ni audio.

(Configuración de fábrica: [ON])

### [CARÁCT. SALIDA AV]

Establece si superponer el carácter para la emisión desde el terminal <AV OUT>.

[ON] | Superpone.
[OFF] | No superpone.

(Configuración de fábrica: [ON])

### [ZEBRA SALIDA AV]

Establece si superponer la señal cebra para la emisión desde el terminal <AV OUT>. Los ajustes de la señal cebra se corresponden con los ajustes del menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [ASISTENCIA EI] → [ZEBRA].

[ON] | Superpone.
[OFF] | No superpone.

(Configuración de fábrica: [OFF])

## [MODO CONV. SD]

Establece el modo de la señal de salida de convertidor descendente SD procedente de un terminal de salida externa.

[REC. LATERAL] | Emite una anchura inferior y superior iguales.
[BUZÓN] | Emite una anchura derecha e izquierda iguales.
[COMPRIMIR] | Emite comprimiendo la dirección horizontal para ajustarse a la pantalla.

(Configuración de fábrica: [BUZÓN])

## [LCD]

### [BRILLO]

Ajusta el brillo del monitor LCD.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−15]…[15]

(Configuración de fábrica: [0])

### [NIVEL COLOR]

Permite ajustar el nivel de color del monitor LCD.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−15]…[15]

(Configuración de fábrica: [0])

### [CONTRASTE]

Ajusta el contraste del monitor LCD.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−30]…[30]

(Configuración de fábrica: [0])

### [CONTRALUZ]

Ajusta el brillo de la luz de fondo del monitor LCD. [0] es el brillo estándar.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−1], [0], [1], [2]

(Configuración de fábrica: [0])

### [AUTODISPARO]

Ajusta la visualización del monitor LCD cuando se lleva a cabo la filmación en espejo.

[NORMAL] | No invierte los lados izquierdo y derecho.
[ESPEJO] | Invierte los lados izquierdo y derecho.

(Configuración de fábrica: [ESPEJO])

## [VISOR]

### [BRILLO]

Ajusta el brillo del visor.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−15]…[15]

(Configuración de fábrica: [0])

### [NIVEL COLOR]

Ajusta el nivel de color del visor.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−15]…[15]

(Configuración de fábrica: [0])

### [CONTRASTE]

Ajusta el contraste del visor.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−30]…[30]

(Configuración de fábrica: [0])

### [VISOR COLOR]

Establece si se visualizará el vídeo en el visor en color o en blanco y negro.

[ON] | Se visualiza en color.
[OFF] | Se visualiza en blanco y negro.

(Configuración de fábrica: [ON])

### [SENSOR OJOS]

Ajusta la sensibilidad del sensor ocular.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ALTO], [BAJO]

(Configuración de fábrica: [ALTO])

## [HDR VISOR/LCD]

Ajusta la imagen de salida desde el monitor LCD y visor.

[SDR] | Emite en el rango dinámico estándar.
[HDR] | Emite en el rango dinámico alto.

(Configuración de fábrica: [HDR])

NOTA

- La configuración se fija en [SDR] cuando se corresponde con el siguiente menú.

  - Menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.] → [480-59.94i/AVCHD SA]

  - Menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.] → [576-50.00i/AVCHD SA]

- Cuando el menú [FICHERO ESCENA] → [SEL. MODO GAMMA] se configura con otro ajuste distinto de [HLG], la imagen de la cámara se emite en el rango dinámico estándar.

## [INDICADOR]

Selecciona el indicador mostrado en la imagen de salida.

### [TODO AUTO]

Muestra/oculta el estado cuando el interruptor <AUTO/MANUAL> se encuentra ajustado en <AUTO>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [ESTADO RANURAS 1/2]

Muestra/oculta el estado de la ranura para tarjeta y la capacidad de grabación restante.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [FUNC. 2 RANURAS]

Muestra/oculta la configuración del menú [GRABACIÓN] → [FUNC. 2 RANURAS].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [STREAMING]

Muestra/oculta el estado de streaming.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [RED]

Muestra/oculta el estado de conexión LAN por cable y LAN inalámbrica.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [BATERÍA RESTANTE]

Muestra/oculta el estado de alimentación.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [FORMATO GRAB.]

Muestra/oculta los ajustes del formato de grabación.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [VEL. CUADRO]

Muestra/oculta la configuración del menú [FICHERO ESCENA] → [VEL. CUADRO].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [GRAB A DIST.]

Muestra/oculta el estado de control de inicio de grabación y parada de grabación en el equipo externo conectado al terminal <SDI OUT> y al terminal <HDMI>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [MODO GRAB.]

Muestra/oculta el estado de la grabación de intervalos.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [COMP. BANDA FLASH]

Alterna entre mostrarse o no cuando se activa la función de compensación de banda de flash.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [HDR/DRS]

Ajusta si se visualizará o no cuando esté activada la función de grabación de rango dinámico alto o la función de ampliación del rango dinámico.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [O.I.S.]

Ajusta si se visualizará o no cuando esté activada la función de estabilizador de imagen óptico.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [FICHERO ESCENA]

Muestra/oculta el nombre del archivo de escena.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [ÁREA]

Ajusta si se visualizará o no cuando esté activada la función de modo de zona o la función de ajuste de anchura de zona de enfoque automático.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [NIVEL DE AUDIO]

Muestra/oculta el medidor del nivel de audio.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [GANANCIA]

Muestra/oculta el valor de la ganancia.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [FILTRO ND]

Muestra/oculta la transmisión del filtro ND.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [OBTURADOR]

Muestra/oculta la velocidad del obturador.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [IRIS]

Muestra/oculta el valor de F y el estado del control del iris automático.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [ZOOM/ENFOQUE]

Cambia la unidad de los valores de zoom y enfoque.

[NÚMERO] | Muestra un valor de posición para el zoom desde [000] a [999] y el enfoque desde [00] a [99].
[mm/pies] | El zoom se muestra en unidades de milímetros, y el enfoque en unidades de pies.
[mm/m] | El zoom se muestra en unidades de milímetros, y el enfoque en unidades de metros.
[OFF] | No muestra ni el zoom ni el enfoque.

(Configuración de fábrica: [NÚMERO])

### [BALANCE BLANCOS]

Muestra/oculta la temperatura del color.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [DÍA/HORA]

Muestra/oculta la fecha y hora.

La visualización del año, mes y día se corresponde con el ajuste [FORM. FECHA].

La fecha y hora no se muestran si la función de marca de hora está activada.

[OFF] | No muestra la fecha ni la hora.
[DÍA] | Solo muestra la fecha.
[HORA] | Solo muestra la hora.
[DÍA Y HORA] | Muestra la fecha y hora.

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [MODO CAPTACIÓN]

Muestra/oculta el modo de alta sensibilidad.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [MANUAL MÚLTI.]

Muestra/oculta la función multimanual.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [D.ZOOM]

Muestra/oculta la relación del zoom digital.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [GRAB. IR]

Ajusta si se visualizará cuando esté activada la función de [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [GRAB. IR].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [ESTADO REPROD.]

Muestra/oculta el estado de reproducción.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

## [MARCADOR]

### [MARCADOR DEL CENTRO]

Cambie el tipo del marcador central.

[1] | + (grande)
[2] | Centro abierto (grande)
[3] | + (pequeño)
[4] | Centro abierto (pequeño)
[OFF] | No se muestra.

(Configuración de fábrica: [1])

### [MARCADOR SEGURIDAD]

Selecciona el tipo de contorno del marcador de la zona de seguridad.

[1] | Caja
[2] | Esquinas
[OFF] | No se muestra.

(Configuración de fábrica: [2])

### [ÁREA SEGURIDAD]

Establece el tamaño del marcador de la zona de seguridad.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [80%]…[100%]

(Configuración de fábrica: [90%])

### [MARCADOR ENCUADRE]

Establece la relación de aspecto del marcador de fotograma. El marcador de fotograma no se muestra cuando se selecciona [OFF].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [4:3], [13:9], [14:9], [1.85:1], [2.35:1], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [COLOR ENCUADRE]

Establece el color del marcador de fotograma.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [BLANCO], [NEGRO], [ROJO], [VERDE], [AZUL], [AMARILLO]

(Configuración de fábrica: [BLANCO])

## [ASIST. ENFOQUE]

### [CAMBIO ASIST. ENFOQUE]

Ajusta el método de asistencia de enfoque del botón <FOCUS ASSIST>.

[EXPANDIR] | Ajusta la visualización ampliada.
[RESALTAR] | Ajusta la visualización de picos.

(Configuración de fábrica: [EXPANDIR])

### [MODO AMPLIAR]

Establece el modo de función de visualización ampliada.

[10SEG] | Desactiva la función de visualización ampliada una vez que han transcurrido diez segundos.
[MANTENER] | Activa la función de visualización ampliada hasta que al botón <FOCUS ASSIST> se le asigna [EXPANDIR] o se pulsa el botón USER o se vuelve a tocar el icono del botón USER.
[HASTA GRABAR] | Active la función de visualización ampliada hasta que se realice la operación de grabación.

(Configuración de fábrica: [10SEG])

### [FACTOR AMPLIACIÓN]

Ajusta el factor de ampliación de la función de visualización ampliada.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [×2], [×3], [×4]

(Configuración de fábrica: [×2])

### [NIVEL DE RESALTO]

Establece la intensidad de la visualización de picos.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [BAJO], [MEDIO], [ALTO]

(Configuración de fábrica: [MEDIO])

### [COLOR RESALTO]

Establece el color de la visualización de picos.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ROJO], [VERDE], [BLANCO]

(Configuración de fábrica: [ROJO])

### [BLANCO Y NEGRO]

Activa/desactiva la visualización monocroma.

[ON] | Activa la visualización monocroma.
[OFF] | Desactiva la visualización monocroma.
[DURANTE PEAKING] | Activa la visualización monocroma cuando la visualización de picos está funcionando.

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [DETALLE]

Establece la intensidad del contorno del vídeo para facilitar el enfoque.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [NIVEL DETALLE]

Establece la intensidad de los contornos.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−3]…[3]

(Configuración de fábrica: [0])

### [FREC. DETALLE]

Ajusta la frecuencia de las zonas destacadas de los contornos.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ALTO], [BAJO]

(Configuración de fábrica: [BAJO])

## [ASISTENCIA EI]

### [ZEBRA]

Establece si superponer la señal cebra para la emisión.

[MOMENTO] | Pulse el botón USER al que se asigna [ZEBRA] o toque el icono del botón USER para superponer la señal cebra durante unos cinco segundos.
[ON] | Superpone siempre la señal cebra. Pulse el botón USER al que se asigna [ZEBRA] con el ajuste [ON] o toque el icono del botón USER para ajustarlo en [OFF].
[OFF] | No superpone la señal cebra. Pulse el botón USER al que se asigna [ZEBRA] con el ajuste [OFF] o toque el icono del botón USER para ajustarlo en [ON].

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [DETECTAR ZEBRA1]

Ajusta el nivel de detección del patrón de cebra 1.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0%]…[109%]

(Configuración de fábrica: [80%])

### [DETECTAR ZEBRA2]

Ajusta el nivel de detección del patrón de cebra 2.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0%]…[109%]

(Configuración de fábrica: [100%])

### [ZEBRA2]

Activa/desactiva el patrón de cebra 2 y selecciona [INTERMEDIO].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [INTERMEDIO], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [MODO MFO]

Establece la visualización del monitor de forma de onda. Puede intercambiarse entre la visualización de la forma de onda y del vector.

[MFO] | Muestra la forma de onda.
[VECTOR] | Muestra el vector.
[MFO/VECTOR] | Muestra la forma de onda y el vector. Se alterna entre forma de onda, vector o sin visualización en orden cada vez que se pulsa el botón USER al que se ha asignado [MFO] o se toca el icono del botón USER.

(Configuración de fábrica: [MFO])

### [TRANSPARENCIA MFO]

Establece la transmisión del monitor de forma de onda.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0%], [25%], [50%]

(Configuración de fábrica: [25%])

## [INDICADOR DE NIVEL]

Muestra/oculta el indicador de nivel.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [REINIC. INDIC. NIVEL]

Establece la configuración de fábrica para el valor de referencia horizontal y vertical configurado por [ESTAB. INDIC. NIVEL] en el botón USER.

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [SÍ], [NO]

Inicio de la página