- Arriba
- Especificaciones
- Especificaciones
- Otras entradas/salidas

# Otras entradas/salidas

Terminal <TC IN/OUT> | BNC×1 Se usa como terminal de entrada/salida, conmutación de entrada/salida por menú Entrada: 1,0 V – 4,0 V [p-p], 10 kΩ Salida: 2,0 V ± 0,5 V [p-p], baja impedancia
Terminal <REMOTE> | Mini jack súper de 2,5 mm de diámetro × 1
Terminal <USB2.0 HOST> | Conector tipo A, 4 contactos (5 V, 0,5 A) para conectar el módulo inalámbrico (opcional)
Terminal <USB3.0 DEVICE> | Conector USB 3.1 GEN1 tipo C, con función de almacenamiento masivo USB, sin función de alimentación por bus USB
Terminal <LAN> | RJ-45: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Terminal <DC IN 12V> | CC12 V, EIAJ tipo 4

Inicio de la página