- Arriba
- Filmación
- Configuraciones ajustables durante la filmación
- Ganancia

# Ganancia

Si la pantalla de la cámara está oscura, aumente la ganancia para aumentar el brillo de la pantalla.

Cambie al modo manual mediante el interruptor <AUTO/MANUAL>. (Filmación)

Cambie la ganancia mediante el interruptor <GAIN>.

<L>: suele estar ajustado en esta posición. (El ajuste predeterminado de fábrica es 0 dB)

<M>: aumenta la ganancia de amp. de la imagen de la cámara (el ajuste predeterminado de fábrica es 6 dB)

<H>: aumenta la ganancia de amp. de la imagen de la cámara (el ajuste predeterminado de fábrica es 12 dB)

Los valores de ganancia de <L>, <M> y <H> se pueden cambiar en el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [GANANCIA BAJA], [GANANCIA MEDIA] y [GANANCIA ALTA]. ([CAMBIAR MODO])

En el modo automático, al seleccionar el menú [CÁMARA] → [BOTÓN AUTO] → [AGC] → [ON] la cámara se configurará con la ganancia automática con independencia de la posición del interruptor <GAIN>. ([AGC])

Inicio de la página