- Arriba
- Funcionamiento
- Ajustes del menú
- Menú [RED]

# Menú [RED]

Configura los ajustes relacionados con la función de red.

## [SEL. DISPOSITIVO]

Seleccione el dispositivo que conecta el equipo externo (ordenador, etc.) a la cámara.

La cámara se podría reiniciar cuando se cambie la configuración.

[LAN] | Se conecta mediante una LAN por cable.
[WLAN] | Se conecta mediante una LAN inalámbrica.
[OFF] | No efectúa la conexión.

(Configuración de fábrica: [OFF])

## [FUNC. RED]

Selecciona la función de red de la cámara.

[STREAMING] | Activa la función de streaming
[NDI|HX] | Activa la función NDI|HX.
[OFF] | No utiliza la función de red.

(Configuración de fábrica: [OFF])

NOTA

- Cuando se selecciona [NDI|HX], no son posibles la grabación, la visualización de miniaturas ni el control con la IP remota.

## [CONTR. REMOTO IP]

Realiza los ajustes para la IP remota. (funcionamiento remoto con la aplicación CX ROP)

### [HAB./DESHAB.]

Establece si activar la función de IP remota.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [HABILITAR], [DESHABILITAR]

(Configuración de fábrica: [DESHABILITAR])

NOTA

- Las funciones de IP remota no se activan cuando se selecciona [NDI|HX] en [FUNC. RED].

### [CUENTA USUARIO]

Registra una nueva cuenta de usuario que se usará para la autenticación en la función de red de la cámara. (Máximo de diez cuentas)

El límite de caracteres de la contraseña y el nombre de la cuenta de usuario es el siguiente.

- Nombre de cuenta de usuario: máximo de 31 caracteres

- Contraseña: entre 8 y 15 caracteres

### [LISTA CUENTAS]

Muestra una lista de usuarios registrados.

Además, seleccione al usuario y pulse el botón <SET> para ver la pantalla de confirmación para eliminar a un usuario registrado.

## [STREAMING]

Realiza los ajustes para la función de streaming

### [FORMATO STREAMING]

Especifica el formato de streaming.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- Cuando el valor de [FORMATO ARCHIVO] es [MOV] y el valor de [FORMATO GRAB.] es 1080/50p

  - [1920×1080-50fps 24M], [1920×1080-50fps 20M], [1920×1080-50fps 16M], [1280×720-50fps 14M], [1280×720-50fps 8M], [1280×720-50fps 3M], [640×360-25fps 4M], [640×360-25fps 1.5M], [640×360-25fps 0.7M], [320×180-25fps 4M], [320×180-25fps 1.5M], [320×180-25fps 0.5M]

    (Configuración de fábrica: [640×360-25fps 0.7M])

- Cuando el valor de [FORMATO ARCHIVO] es [MOV] y el valor de [FORMATO GRAB.] es 1080/59,94p

  - [1920×1080-60fps 24M], [1920×1080-60fps 20M], [1920×1080-60fps 16M], [1280×720-60fps 14M], [1280×720-60fps 8M], [1280×720-60fps 3M], [640×360-30fps 4M], [640×360-30fps 1.5M], [640×360-30fps 0.7M], [320×180-30fps 4M], [320×180-30fps 1.5M], [320×180-30fps 0.5M]

    (Configuración de fábrica: [640×360-30fps 0.7M])

- Cuando el valor de [FORMATO ARCHIVO] es [MOV] y el valor de [FORMATO GRAB.] es 1080/50i o 1080/25p

  - [1920×1080-25fps 14M], [1920×1080-25fps 6M], [1920×1080-25fps 1M], [1280×720-25fps 8M], [1280×720-25fps 2M], [1280×720-25fps 1M], [640×360-25fps 4M], [640×360-25fps 1.5M], [640×360-25fps 0.7M], [320×180-25fps 4M], [320×180-25fps 1.5M], [320×180-25fps 0.5M]

    (Configuración de fábrica: [640×360-25fps 0.7M])

- Cuando el valor de [FORMATO ARCHIVO] es [MOV] y el valor de [FORMATO GRAB.] es 1080/59,94i o 1080/29,97p

  - [1920×1080-30fps 14M], [1920×1080-30fps 6M], [1920×1080-30fps 1M], [1280×720-30fps 8M], [1280×720-30fps 2M], [1280×720-30fps 1M], [640×360-30fps 4M], [640×360-30fps 1.5M], [640×360-30fps 0.7M], [320×180-30fps 4M], [320×180-30fps 1.5M], [320×180-30fps 0.5M]

    (Configuración de fábrica: [640×360-30fps 0.7M])

- Cuando el valor de [FORMATO ARCHIVO] es [MOV] y el valor de [FORMATO GRAB.] es 1080/23,98p

  - [1920×1080-24fps 14M], [1920×1080-24fps 6M], [1920×1080-24fps 1M]

    (Configuración de fábrica: [1920×1080-24fps 1M])

NOTA

- No se puede configurar si para [FORMATO ARCHIVO] se selecciona [AVCHD] o si para [FORMATO GRAB.] se selecciona UHD.

### [ACTIVADOR INICIO]

Establece si iniciar el streaming con el funcionamiento de la cámara o del software de aplicación.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [CÁMARA], [RECEPTOR]

(Configuración de fábrica: [RECEPTOR])

### [INFO. CONEXIÓN]

Selecciona la memoria interna de la cámara o la tarjeta de memoria como la ubicación de referencia para el destino de transferencia al iniciar una transmisión con el funcionamiento de la cámara.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [MEMORIA], [TARJETA SD]

(Configuración de fábrica: [MEMORIA])

### [URL RECEPTOR]

Introduzca la URL de destino con el formato rtmp://(direcciónIP):(número de puerto)/(ruta). (511 caracteres máximo)

### [CARGAR (TARJ. SD)]

El archivo de configuración se importa desde la tarjeta de memoria y se refleja en el menú cuando para [INFO. CONEXIÓN] se selecciona [TARJETA SD].

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [SÍ], [NO]

### [GUARDAR (TARJ. SD)]

Cifra y guarda la información de la URL de destino en la tarjeta de memoria.

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [SÍ], [NO]

### [INICIO]

Inicia el streaming.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

## [NDI|HX]

Realiza los ajustes relativos a NDI|HX.

### [ACTIVACIÓN]

Muestra si la función NDI|HX está activada. (No se puede modificar)

[--] | No activa.
[NDI|HX] | Activa.

### [FORMATO STREAMING]

Especifica el formato de streaming.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- Cuando el valor de [FORMATO ARCHIVO] es [MOV] y el valor de [FORMATO GRAB.] es 1080/50p

  - [1920×1080-50fps 24M], [1920×1080-50fps 16M], [1920×1080-50fps 10M], [1920×1080-50fps 8M], [1280×720-50fps 14M], [1280×720-50fps 10M], [1280×720-50fps 6M]

    (Configuración de fábrica: [1920×1080-50fps 10M])

- Cuando el valor de [FORMATO ARCHIVO] es [MOV] y el valor de [FORMATO GRAB.] es 1080/59,94p

  - [1920×1080-60fps 24M], [1920×1080-60fps 16M], [1920×1080-60fps 10M], [1920×1080-60fps 8M], [1280×720-60fps 14M], [1280×720-60fps 10M], [1280×720-60fps 6M]

    (Configuración de fábrica: [1920×1080-60fps 10M])

- Cuando el valor de [FORMATO ARCHIVO] es [MOV] y el valor de [FORMATO GRAB.] es 1080/50i o 1080/25p

  - [1920×1080-25fps 14M], [1920×1080-25fps 10M], [1920×1080-25fps 6M], [1280×720-25fps 8M], [1280×720-25fps 4M], [1280×720-25fps 2M]

    (Configuración de fábrica: [1920×1080-25fps 10M])

- Cuando el valor de [FORMATO ARCHIVO] es [MOV] y el valor de [FORMATO GRAB.] es 1080/59,94i o 1080/29,97p

  - [1920×1080-30fps 14M], [1920×1080-30fps 10M], [1920×1080-30fps 6M], [1280×720-30fps 8M], [1280×720-30fps 4M], [1280×720-30fps 2M]

    (Configuración de fábrica: [1920×1080-30fps 10M])

NOTA

- No se puede configurar si para [FORMATO ARCHIVO] se selecciona [AVCHD] o si para [FORMATO GRAB.] se selecciona UHD o 1080/23,98p.

### [BORRAR ACTIVACIÓN]

Borra la información de la licencia de activación que está guardada.

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [SÍ], [NO]

## [PROPIEDAD LAN]

Realiza los ajustes relativos a la LAN por cable.

### [DIRECC MAC]

Muestra la dirección MAC de la LAN por cable de la cámara. (No se puede modificar)

### [AJUSTE IPv4]

[DHCP] | Ajusta si usar la adquisición automática a través de DHCP o si usar la función del servidor DHCP de la cámara. [OFF]: no utiliza DHCP. [CLIENTE]: realiza la adquisición automática mediante DHCP. La dirección de 192.168.0.10 a 192.168.0.255 se asigna automáticamente si la dirección IP no puede adquirirse automáticamente antes de un minuto. [SERVIDOR]: activa la función de servidor DHCP de la cámara. Configuración de fábrica: [OFF]
[DIRECCIÓN IP] | Establece la dirección IP. Configuración de fábrica: [192.168.0.1] NOTA No se puede configurar si se selecciona [PROPIEDAD LAN] → [AJUSTE IPv4] → [DHCP] → [CLIENTE].
[MÁSCARA SUBRED] | Configura la máscara de subred. Configuración de fábrica: [255.255.255.0] NOTA No se puede configurar si se selecciona [PROPIEDAD LAN] → [AJUSTE IPv4] → [DHCP] → [CLIENTE].
[GATEWAY PREDET.] | Configura la pasarela predeterminada. Configuración de fábrica: [192.168.0.254] NOTA No se puede configurar si se selecciona [PROPIEDAD LAN] → [AJUSTE IPv4] → [DHCP] → [CLIENTE].
[DNS PRIMARIO] | Configura el servidor DNS primario. Configuración de fábrica: [0.0.0.0]
[DNS SECUNDARIO] | Configura el servidor DNS secundario. Configuración de fábrica: [0.0.0.0]

### [AJUSTE IPv6]

[HAB./DESHAB.] | Establece si usar IPv6. [HABILITAR]: utiliza IPv6. [DESHABILITAR]: no utiliza IPv6. Configuración de fábrica: [DESHABILITAR]
[DHCP] | Establece si desea utilizar la adquisición automática a través de DHCP. [OFF]: no utiliza DHCP. [CLIENTE]: realiza la adquisición automática mediante DHCP. Configuración de fábrica: [OFF]
[DIRECCIÓN IP] | Establece la dirección IP. Configuración de fábrica: [::]
[LONGITUD PREFIJO] | Configura la longitud del prefijo de la subred. Configuración de fábrica: [64]
[GATEWAY PREDET.] | Configura la pasarela predeterminada. Configuración de fábrica: [::]
[DNS PRIMARIO] | Configura el servidor DNS primario. Configuración de fábrica: [::]
[DNS SECUNDARIO] | Configura el servidor DNS secundario. Configuración de fábrica: [::]

## [PROPIEDAD WLAN]

Realiza los ajustes relativos a la LAN inalámbrica.

### [DIRECC MAC]

Muestra la dirección MAC de la LAN inalámbrica de la cámara. (No se puede modificar)

### [TIPO]

Establece el método de conexión a la red LAN inalámbrica.

[DIRECTO] | Puede conectar directamente sin usar un punto de acceso inalámbrico con un dispositivo equipado con LAN inalámbrica, por ejemplo, un terminal de tableta.
[INFRA(SELECC)] | Se conecta al punto de acceso inalámbrico. El punto de acceso se selecciona de la lista.
[INFRA(MANUAL)] | Se conecta al punto de acceso inalámbrico. El punto de acceso inalámbrico se introduce manualmente.

(Configuración de fábrica: [DIRECTO])

### [SSID]

Introduce o muestra el nombre de red de la cámara (SSID). (32 caracteres máximo)

(Configuración de fábrica: [AG-CX350])

### [BANDA]

Alterna entre los dos métodos de comunicación ([2.4GHz] o [5GHz]) cuando se selecciona el menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [DIRECTO].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [2.4GHz], [5GHz]

(Configuración de fábrica: [2.4GHz])

### [CANAL(2,4 GHz)]

Establece el canal que se usará cuando se conecte a la LAN inalámbrica con los siguientes ajustes configurados.

- El menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [DIRECTO]

- El menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN] → [BANDA] → [2.4GHz]

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [AUTO], [CH1], [CH6], [CH11]

(Configuración de fábrica: [AUTO])

### [CANAL(5GHz)]

Establece el canal que se usará cuando se conecte a la LAN inalámbrica con los siguientes ajustes configurados.

- El menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [DIRECTO]

- El menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN] → [BANDA] → [5GHz]

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [AUTO], [CH36], [CH40], [CH44], [CH48], [CH100], [CH104], [CH108], [CH112], [CH116], [CH132], [CH136], [CH140], [CH149], [CH153], [CH157], [CH161], [CH165]

(Configuración de fábrica: [AUTO])

NOTA

- Algunos ajustes quizá no puedan seleccionarse según el módulo inalámbrico que se utilice.

### [ENCRIPTACIÓN]

Establece el método de cifrado cuando se selecciona el menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [INFRA(SELECC)]/[INFRA(MANUAL)].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [NINGUNA]

(Configuración de fábrica: [WPA2-AES])

NOTA

- El ajuste se fija en [WPA2-AES] cuando se configura el menú [RED] → [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [DIRECTO].

### [CLAVE DE ENCRIPT.]

Ajusta la clave de cifrado. Establezca la clave mediante una cadena de entre 8 y 63 caracteres o un número hexadecimal con 64 dígitos.

(Configuración de fábrica: [01234567890123456789abcdef])

### [AJUSTE IPv4]

[DHCP] | Ajusta si usar la adquisición automática a través de DHCP o si usar la función del servidor DHCP de la cámara. [OFF]: no utiliza DHCP. [CLIENTE]: realiza la adquisición automática a través de DHCP si se conecta configurando [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [INFRA(SELECC)]/[INFRA(MANUAL)]. [SERVIDOR]: activa la función de servidor DHCP de la cámara cuando se conecta configurando [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [DIRECTO]. Configuración de fábrica: [OFF]
[DIRECCIÓN IP] | Establece la dirección IP. Configuración de fábrica: [192.168.0.1] NOTA No se puede configurar si se selecciona [PROPIEDAD WLAN] → [AJUSTE IPv4] → [DHCP] → [CLIENTE].
[MÁSCARA SUBRED] | Configura la máscara de subred. Configuración de fábrica: [255.255.255.0] NOTA No se puede configurar si se selecciona [PROPIEDAD WLAN] → [AJUSTE IPv4] → [DHCP] → [CLIENTE].
[GATEWAY PREDET.] | Configura la pasarela predeterminada. Configuración de fábrica: [192.168.0.254] NOTA Si no usa la pasarela predeterminada, configure [0.0.0.0]. No se puede configurar si se selecciona [PROPIEDAD WLAN] → [AJUSTE IPv4] → [DHCP] → [CLIENTE]. Desactiva el ajuste para la pasarela predeterminada cuando se selecciona [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [DIRECTO].
[DNS PRIMARIO] | Configura el servidor DNS primario. Configuración de fábrica: [0.0.0.0] NOTA Desactiva el ajuste para el servidor DNS primario cuando se selecciona [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [DIRECTO].
[DNS SECUNDARIO] | Configura el servidor DNS secundario. Configuración de fábrica: [0.0.0.0] NOTA Desactiva el ajuste para el servidor DNS secundario cuando se selecciona [PROPIEDAD WLAN] → [TIPO] → [DIRECTO].

## [INFORMACIÓN]

### [ESTADO]

Muestra el estado de la función de red.

## [UTILIDAD]

Realiza las operaciones relativas a la función de red.

### [INICIALIZAR RED]

Restablece los ajustes predeterminados de fábrica del estado de ajuste de la red.

### [AJUSTE FÁCIL IP]

Establece el tiempo para aceptar el EASY IP Setup Software.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [DESHABILITAR], [20 MIN.], [ILIMITADO]

(Configuración de fábrica: [DESHABILITAR])

### [TÍTULO CÁMARA FÁCIL IP]

Configure los nombres de dispositivos individuales que se mostrarán en EASY IP Setup Software. (15 caracteres máximo)

(Configuración de fábrica: [AG-CX350])

Inicio de la página