- Arriba
- Conexión a dispositivos externos
- Funcionamiento remoto con terminal iPad o Android

# Funcionamiento remoto con terminal iPad o Android

La cámara puede conectarse a la LAN inalámbrica conectando un módulo inalámbrico (opcional) compatible al terminal <USB2.0 HOST> de la cámara.

Algunas funciones se pueden accionar de forma remota conectando la cámara con un terminal iPad o un terminal Android con la aplicación CX ROP instalada. (Conexión al terminal iPad o Android)

Inicio de la página