- Arriba
- Funcionamiento
- Ajustes del menú
- Menú [GRABACIÓN]

# Menú [GRABACIÓN]

Configura los diversos elementos de la función de grabación.

## [FORMATEAR MEDIA]

Formatea la tarjeta de memoria de la ranura especificada. Los datos borrados como resultado del formateo no pueden restaurarse. Confirme siempre los datos antes de formatear.

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [RANURA1], [RANURA2]

## [NOMBRE CLIP]

### [ÍNDICE CAM]

Establece el CAM INDEX utilizado en el nombre para el archivo con formato MOV que se va a grabar. Defina un carácter alfanumérico mayúscula. Se usa esto como un valor que se guardará en la etiqueta de volumen de la tarjeta de memoria.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [A]…[Z]

(Configuración de fábrica: [A])

### [RECUENTO TARJ. SIG.]

Establece el CARD COUNT utilizado en el nombre para el archivo con formato MOV que se va a grabar. En los siguientes casos, el valor de configuración de [RECUENTO TARJ. SIG.] se guarda en la etiqueta de volumen de la tarjeta de memoria junto con el valor de ajuste [ÍNDICE CAM] con el valor de configuración de CARD COUNT. Además, el valor de configuración aumentará en uno después de guardarse. ([001] sigue a continuación de [999])

- Cuando se da formato a la tarjeta de memoria

- Cuando se grabe en la tarjeta de memoria en la que el CARD COUNT no se guarda en la etiqueta de volumen

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [001]…[999]

(Configuración de fábrica: [001])

## [FUNC. 2 RANURAS]

Establece la función de grabación que usa dos tarjetas de memoria.

[OFF] | No se establece.
[GRAB. CONTINUA] | Establece la grabación de relé.
[GRAB SIMULT.] | Establece la grabación simultánea.
[GRAB 2º PLANO] | Establece la grabación en segundo plano.

(Configuración de fábrica: [GRAB. CONTINUA])

NOTA

- Para conocer las combinaciones y restricciones de los ajustes, consulte “La función de grabación que no se puede usar simultáneamente”.

## [PREGRAB]

Establece si realizar una pregrabación.

El tiempo de pregrabación varía según la configuración del menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.].

[ON] | Realiza la pregrabación. El tiempo de pregrabación es el siguiente. Cuando el valor [FORMATO GRAB.] es [2160-29.97p/422ALL-I 400M], [2160-25.00p/422ALL-I 400M] o [2160-23.98p/422ALL-I 400M]: aproximadamente 3 segundos Cuando el valor [FORMATO GRAB.] es [2160-59.94p/420LongGOP 150M], [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M], [2160-50.00p/420LongGOP 150M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M], [2160-29.97p/420LongGOP 100M], [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M], [2160-29.97p/422LongGOP 150M], [2160-25.00p/420LongGOP100M], [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M], [2160-25.00p/422LongGOP 150M], [2160-23.98p/420LongGOP 100M], [2160-23.98p/ HEVC LongGOP 150M] o [2160-23.98p/422LongGOP 150M]: aproximadamente 5 segundos Salvo lo anterior: aproximadamente 10 segundos
[OFF] | No realiza la pregrabación.

(Configuración de fábrica: [OFF])

NOTA

- Para conocer las combinaciones y restricciones de los ajustes, consulte “La función de grabación que no se puede usar simultáneamente”.

## [FUNC. GRAB.]

### [MODO GRAB.]

Selecciona el modo de grabación.

[NORMAL] | Realiza la grabación estándar.
[INTERVALO] | Realiza la grabación de intervalos. (Una función para realizar repetidamente la operación de grabación de un fotograma en un intervalo de tiempo establecido).

(Configuración de fábrica: [NORMAL])

NOTA

- Para conocer las combinaciones y restricciones de los ajustes, consulte “La función de grabación que no se puede usar simultáneamente”.

### [MANTENER MODO GRAB.]

Selecciona si mantener los ajustes de [MODO GRAB.].

[ON] | Mantiene los ajustes.
[OFF] | No mantiene los ajustes. Siempre será [NORMAL] la próxima vez que la alimentación se encienda.

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [TIEMPO INTERV]

Ajusta la duración del intervalo para la grabación de intervalos.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [1s], [2s], [5s], [10s], [30s], [1min], [5min], [10min]

(Configuración de fábrica: [5min])

## [TC/UB]

### [PREAJ. TC]

Establece el valor predeterminado del código de tiempo a grabar.

Hora | [00]…[23]
Minuto | [00]…[59]
Segundo | [00]…[59]
Fotograma | [00] … [23] (cuando [23.98p]) [00] … [24] (cuando se configura [50.00i], [50.00p] o [25.00p]) [00] … [29] (cuando se configura [59.94i], [59.94p] o [29.97p])

(Configuración de fábrica: [00]) (cada elemento)

### [PREAJ. UB]

Establece los bits de usuario.

Solo cuando se ha seleccionado [USUARIO] en [MODO UB] de [TC/UB].

Cada dígito se puede establecer en el rango siguiente.

- [00]…[FF]

(Configuración de fábrica: [00])

### [FREE/REC RUN]

Establece el modo de funcionamiento para avanzar el generador de códigos de tiempo.

[FREE RUN] | Avanza independientemente del modo de funcionamiento.
[REC RUN] | Avanza sólo durante la grabación.

(Configuración de fábrica: [REC RUN])

NOTA

- El ajuste se fija en [REC RUN] cuando se configura el menú [FICHERO ESCENA] → [VEL. CUADRO VAR.] → [ON].

- El ajuste se fija en [REC RUN] cuando se configura el menú [SISTEMA] → [SÚPER LENTO] → [ON].

- El ajuste se fija en [FREE RUN] cuando se configura el menú [GRABACIÓN] → [PREGRAB] → [ON].

- El ajuste se fija en [FREE RUN] cuando se configura el menú [GRABACIÓN] → [FUNC. 2 RANURAS] → [GRAB 2º PLANO].

- El ajuste se fija en [REC RUN] cuando se configura el menú [GRABACIÓN] → [FUNC. GRAB.] → [MODO GRAB.] → [INTERVALO].

### [DF/NDF]

Establece el método de recuento para el generador de códigos de tiempo.

Se activa solo cuando la frecuencia de fotogramas de grabación del menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.] se establece en 59,94i/59,94p/29,97p.

[DF] | Utiliza el modo de reducción de fotogramas.
[NDF] | Utiliza el modo sin reducción de fotogramas.

(Configuración de fábrica: [DF])

NOTA

- El ajuste se fija en [NDF] cuando se configura el menú [GRABACIÓN] → [FUNC. GRAB.] → [MODO GRAB.] → [INTERVALO].

### [MODO UB]

Selecciona el modo de bits de usuario. La información de los bits de usuario se graba en el clip. Además, se emite como LTC UB, VITC UB de la señal SDI.

[VEL. CUADRO] | Selecciona la información de la imagen (como velocidad de fotogramas) de la cámara.
[USUARIO] | Selecciona los bits de usuario configurados en [PREAJ. UB].
[HORA] | Selecciona la hora local. (hh, mm, ss)
[DÍA] | Selecciona la fecha y hora locales. (AA, MM, DD, hh)
[TC] | Registra el valor de código de tiempo como bits de usuario.
[NOMBRE CLIP] | Graba el valor para CAM INDEX (un carácter) y CARD COUNT (número de tres dígitos), ambos convertidos al código de caracteres ASCII. Solo se activa cuando se configura el menú [SISTEMA] → [FORMATO ARCHIVO] → [MOV].

(Configuración de fábrica: [USUARIO])

### [SEL. TC ENTR./SAL.]

Establece la entrada/salida del terminal <TC IN/OUT>.

[ENTRADA TC] | Establece la entrada del código de tiempo.
[SALIDA TC] | Establece la salida del código de tiempo.

(Configuración de fábrica: [ENTRADA TC])

### [REF SALIDA TC]

Establece el retardo de salida del código de tiempo que se emite desde el terminal <TC IN/OUT>.

[GRABANDO] | Emite el código de tiempo de la grabación sin retardo. Se utiliza cuando se lleva a cabo la grabación simultánea en dos cámaras con el código de tiempo de esta cámara como maestro.
[SALIDA SDI] | Establece la correspondencia con la imagen emitida desde el terminal <SDI OUT>. Emite sin retardo cuando el vídeo no se emite desde el terminal <SDI OUT>.

(Configuración de fábrica: [GRABANDO])

## [CONTADOR GRAB.]

Establece el funcionamiento del contador para la grabación.

[TOTAL] | Lleva a cabo el recuento continuo hasta que se reinicia con el botón <RESET>.
[CLIP] | Borra el valor del contador al inicio de la grabación y cuenta el tiempo de cada grabación.

(Configuración de fábrica: [TOTAL])

## [SUPERP. HORA]

Selecciona si superponer la fecha y hora en los vídeos que se filman. La visualización del año, mes y día se corresponde con el ajuste [FORM. FECHA].

[OFF] | No superpone la fecha ni la hora.
[DÍA] | Solo superpone la fecha.
[HORA] | Solo superpone la hora.
[DÍA Y HORA] | Superpone la fecha y hora.

(Configuración de fábrica: [OFF])

Inicio de la página