- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen
- Función de tono de la piel

# Función de tono de la piel

Esta función permite suavizar el tono de la piel de las personas en las imágenes.

Eje Q

[ANCHO I]

[CENTRO I]

[ANCHO Q]

[FASE Q]

Eje I

Figura 1

#### Ajustes generales

[DET. TONO PIEL A]/[DET. TONO PIEL B]/[DET. TONO PIEL C]: permite seleccionar el tipo de tono de la piel donde la función de detalle del tono de la piel debe funcionar a partir de los tres tipos de datos: [DET. TONO PIEL A]/[DET. TONO PIEL B]/[DET. TONO PIEL C]. [DET. TONO PIEL A]/[DET. TONO PIEL B]/[DET. TONO PIEL C] se puede ajustar de forma individual o conjunta.

[TONO PIEL ZEBRA]: muestra el patrón de cebra en el campo de color de piel seleccionado cuando se activan [DET. TONO PIEL A]/[DET. TONO PIEL B]/[DET. TONO PIEL C]. El patrón de cebra muestra la zona seleccionada en [AJ. DET. TONO PIEL].

#### Configuración avanzada

Se configura con el menú [FICHERO ESCENA] → [AJ. DET. TONO PIEL].

[DETECTAR TABLA]: selecciona la tabla de tono de la piel del objetivo sobre el que se aplica el tono de piel.

[EFECTO DET. PIEL]: establece el nivel de efecto del detalle del tono de la piel.

- La composición del color de la señal de vídeo (R/G/B) se puede convertir en señal de diferencia de color (R-Y/B-Y) como en (Figura 1). Dentro de estos rangos, ajuste el área en la que se aplica el siguiente tono de la piel, utilizando el eje a través de color rojo y cian (eje I) y el eje a través del color verde y magenta (eje Q).

  [CENTRO I]: ajusta la posición central en el eje I (el área donde se aplica el tono de la piel).

  [ANCHO I]: ajusta el ancho de área donde se aplica el tono de la piel, a lo largo del eje I con [CENTRO I] en el centro.

  [ANCHO Q]: ajusta el ancho de área donde se aplica el tono de la piel, a lo largo del eje Q con [CENTRO I] en el centro.

  [FASE Q]: ajusta la fase en la que se aplica en tono de la piel, con el eje Q de referencia.

Inicio de la página