- Arriba
- Salida y visualización de la pantalla
- Visualización de estado de la pantalla
- Visualización de comprobación del modo

# Visualización de comprobación del modo

Los ajustes y el estado de la cámara pueden visualizarse en el visor o en la pantalla del monitor LCD para su comprobación.

Pulse el botón <DISP/MODE CHK> durante uno o más segundos al visualizar la pantalla de imagen de la cámara para ver la pantalla STATUS de la comprobación del modo.

La visualización alterna en el orden de la pantalla STATUS, pantalla FUNCTION, pantalla AUDIO, pantalla SWITCH, pantalla NETWORK y la pantalla de imagen de la cámara cada vez que se pulsa el botón <DISP/MODE CHK>.

Cada pantalla de la comprobación del modo se muestra durante aproximadamente cinco segundos.

La pantalla no cambia mientras el botón <DISP/MODE CHK> esté pulsado.

Pulse el botón <EXIT> mientras se visualiza cada pantalla para volver a la pantalla de imagen de la cámara.

## Pantalla FUNCTION

Muestra los ajustes de salida de vídeo y la información del soporte de grabación.

Elemento | Descripción
--- | ---
[VIDEO OUT] | [VIDEO OUT SEL] | Muestra el destino de salida del vídeo y audio con [SDI + HDMI]/[AV + HDMI].
[SDI OUT FORMAT]/[AV OUT FORMAT] | Muestra lo siguiente según la configuración del destino de salida de vídeo y audio. Cuando se fija en [SDI + HDMI]: La señal emitida desde el terminal <SDI OUT> se visualiza con [1920×1080p][1920×1080i]/[1920×1080PsF]/[1280×720p]/[720×480i]/[720×576i]. Cuando se fija en [AV + HDMI]: La señal emitida desde el terminal <AV OUT> se visualiza con [720×480i]/[720×576i].
[SDI OUT CHAR]/[AV OUT CHAR] | Muestra lo siguiente según la configuración del destino de salida de vídeo y audio. Cuando se fija en [SDI + HDMI]: Muestra si superponer o no el carácter en la salida desde el terminal <SDI OUT> con [ON]/[OFF]. Cuando se fija en [AV + HDMI]: Muestra si superponer o no el carácter en la salida desde el terminal <AV OUT> con [ON]/[OFF].
[HDMI OUT FORMAT] | La señal emitida desde el terminal <HDMI> se visualiza con [3840×2160p]/[3840×2160p(420/8bit)]/[1920×1080p]/[1920×1080i]/[1280×720p]/[720×480p]/[720×576p].
[HDMI OUT CHAR] | Muestra si superponer o no el carácter en la salida desde el terminal <HDMI> con [ON]/[OFF].
[HDR/SDR] | [SDI OUT]/[AV OUT] | Muestra lo siguiente según la configuración del destino de salida de vídeo y audio. Cuando se fija en [SDI + HDMI]: La imagen emitida desde el terminal <SDI OUT> se visualiza con [HDR]/[SDR]. Cuando se fija en [AV + HDMI]: La imagen emitida desde el terminal <AV OUT> se visualiza con [SDR].
| [HDMI OUT] | La imagen emitida desde el terminal <HDMI> se visualiza con [HDR]/[SDR].
| [LCD/VF] | Visualiza la imagen emitida desde el monitor LCD y el visor con [HDR]/[SDR].
[CARD STATUS] | — | Visualiza el estado, la capacidad de grabación restante y la capacitad total de la tarjeta de memoria insertada en la ranura para tarjeta. No se muestra cuando se configura en el menú [RED] → [FUNC. RED] → [NDI|HX]. El estado de la tarjeta de memoria que se muestra tiene los siguientes tipos. [NO CARD]: la tarjeta de memoria no está insertada. [UNSUPPORTED]: la tarjeta de memoria no se admite. [FORMAT ERROR]: la tarjeta de memoria no se puede usar. (Error de formato) [PROTECTED]: protección contra escritura. (El interruptor de protección contra escritura de la tarjeta de memoria está movido hacia el lado LOCK) [NO REMAIN]: no hay capacidad de grabación restante. [NOT SDXC]: la tarjeta de memoria SDXC no está insertada en la grabación MOV. Otras situaciones: la capacidad de grabación restante se muestra del 0% al 100%.
| [TOTAL] | Muestra la capacidad de grabación restante/capacidad total de las tarjetas de memoria en la ranura para tarjeta 1 y la ranura para tarjeta 2.
| [SLOT1] | Muestra el estado y la capacidad de grabación restante/capacidad total de la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 1.
| [SLOT2] | Muestra el estado y la capacidad de grabación restante/capacidad total de la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 2.

## Pantalla AUDIO

Muestra los ajustes de salida/entrada de audio y el medidor de nivel de audio.

Elemento | Descripción
--- | ---
[AUDIO] | [AUDIO OUT] | Muestra el canal de audio y el formato de salida desde el terminal <AV OUT>, el terminal de los auriculares y el altavoz incorporado con [CH1]/[CH2]/[CH1/2 STEREO]/[CH1/2 MIX].
[SELECT] | [CH1/2] | El audio que se va a grabar en cada canal se muestra con [INT(L)]/[INT(R)]/[INPUT1]/[INPUT2].
[LINE/MIC] | [CH1/2] | La señal de entrada de audio de cada canal se muestra con [LINE]/[MIC]/[MIC+48V]. Muestra [---] cuando se selecciona [INT(L)] o [INT(R)] como audio que se va a grabar.
[LEVEL] | [CH1/2] | Muestra el método de ajuste del nivel de grabación para cada canal con [AUTO]/[MANU].
[LIMITER] | [CH1/2] | Muestra la activación/desactivación del limitador de cada canal con [ON]/[OFF]. Muestra [---] cuando el método de ajuste del nivel de grabación del audio se configura en [AUTO].
[LOWCUT] | [CH1/2] | Muestra la activación/desactivación del filtro de corte de bajos de cada canal con [ON]/[OFF].

## Pantalla SWITCH

Muestra la función asignada al interruptor USER, el interruptor <GAIN> y el interruptor <WHITE BAL> además del valor de ajuste.

Elemento | Descripción
--- | ---
[USER SW] | [1] - [7] | Muestra la función asignada a los botones del <USER 1> al <USER 7>.
[OTHER ASSIGN] | [GAIN L] | Muestra el valor de ganancia asignado a la posición <L> del interruptor <GAIN>.
| [GAIN M] | Muestra el valor de ganancia asignado a la posición <M> del interruptor <GAIN>.
| [GAIN H] | Muestra el valor de ganancia asignado a la posición <H> del interruptor <GAIN>.
| [S.GAIN] | Muestra la lista de valores de ganancia asignado como súper ganancia.
| [WHITE BAL A] | Muestra la temperatura del color asignada a la posición <A> del interruptor <WHITE BAL>. Muestra [ATW] cuando está asignada la función de seguimiento automático del balance de blancos.
| [WHITE BAL B] | Muestra la temperatura del color asignada a la posición <B> del interruptor <WHITE BAL>. Muestra [ATW] cuando está asignada la función de seguimiento automático del balance de blancos.
| [WHITE BAL PRST] | Muestra la temperatura del color asignada a la posición <PRST> del interruptor <WHITE BAL>. Muestra [ATW] cuando está asignada la función de seguimiento automático del balance de blancos. La temperatura del color y [VAR] se muestran cuando se ha asignado [VAR.].

## Pantalla NETWORK

Muestra los ajustes de la función de red.

Elemento | Descripción
--- | ---
[NETWORK] | [DEVICE SEL] | Muestra el dispositivo que conecta un equipo externo (ordenador, etc.) y la cámara con [LAN]/[WLAN]/[OFF].
| [NETWORK FUNC] | Muestra la función de red de la cámara con [STREAMING]/[NDI|HX]/[OFF].
| [STRM FORMAT] | Muestra el formato de streaming. No se muestra cuando se configura en el menú [RED] → [FUNC. RED] → [OFF].
| [STRM DATA TYPE] | Muestra el tipo de información de conexión de streaming. No se muestra cuando se configura con otro valor distinto del menú [RED] → [FUNC. RED] → [STREAMING].
| [IP REMOTE] | Muestra la activación/desactivación de la función de IP remota con [ENABLE]/[DISABLE].
| [IP ADDRESS] | Muestra la dirección IP en uso. No se muestra cuando no hay ninguna dirección IP en uso.

Inicio de la página