- Arriba
- Especificaciones
- Especificaciones
- Unidad de cámara

# Unidad de cámara

Dispositivo de captación | Sensor de imagen de estado sólido MOS 1,0 pulgada
Número de píxeles | Número de píxeles efectivos: aprox. 15,03 millones de píxeles
Objetivo | Objetivo de estabilizador de imagen óptico, zoom motorizado de 20x F2.8 – F4.5 (f=8,8 mm – 176 mm) 35 mm conversión: 24,5 mm – 490 mm (16:9)
Diámetro del filtro | 67 mm
Filtro óptico | Filtro ND <CLR>, <1/4>, <1/16>, <1/64>
Filtro de corte IR [ON]/[OFF] al asignar [GRAB. IR] al botón USER (conmutado por menú)
Distancia mínima al objeto (M.O.D) | 10 cm (gran angular) desde el objetivo 1,0 m (teleobjetivo) desde el objetivo
Ajuste de la temperatura de color | ATW, ATW LOCK, Ach, Bch, predefinido 3200 K/predefinido 5600 K/VAR (2000 K – 15000 K)
Ajuste de ganancia | Interruptor selector <L>/<M>/<H> −3 dB – 18 dB (incrementos de 1 dB) (Cuando se asigna [SÚPER GANANCIA] al botón USER: cambio entre 24 dB, 30 dB y 36 dB)
Velocidad del obturador | Cuando se configura el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA] → [59.94Hz] Modo de 59,94i/59,94p: 1/60 seg. (obturador desactivado), 1/100 seg., 1/120 seg., 1/250 seg., 1/500 seg., 1/1000 seg., 1/2000 seg., 1/4000 seg., 1/8000 seg., 1/10000 seg. Modo de 29,97p: 1/30 seg., 1/50 seg. (obturador desactivado), 1/60 seg., 1/100 seg., 1/120 seg., 1/250 seg., 1/500 seg., 1/1000 seg., 1/2000 seg., 1/4000 seg., 1/8000 seg., 1/10000 seg. Modo de 23,98p: 1/24 seg., 1/48 seg., 1/50 seg. (obturador desactivado), 1/60 seg., 1/100 seg., 1/120 seg., 1/250 seg., 1/500 seg., 1/1000 seg., 1/2000 seg., 1/4000 seg., 1/8000 seg., 1/10000 seg. Cuando se configura el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA] → [50.00Hz] Modo de 50i/50p: 1/50 seg. (obturador desactivado), 1/60 seg., 1/100 seg., 1/120 seg., 1/250 seg., 1/500 seg., 1/1000 seg., 1/2000 seg., 1/4000 seg., 1/8000 seg., 1/10000 seg. Modo de 25p: 1/25 seg., 1/50 seg. (obturador desactivado), 1/60 seg., 1/100 seg., 1/120 seg., 1/250 seg., 1/500 seg., 1/1000 seg., 1/2000 seg., 1/4000 seg., 1/8000 seg., 1/10000 seg.
Velocidad de obturador lenta | Cuando se configura el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA] → [59.94Hz] Modo de 59,94i/59,94p: 1/1 seg., 1/2 seg., 1/4 seg., 1/6 seg., 1/15 seg., 1/30 seg. Modo de 29,97p: 1/1 seg., 1/2 seg., 1/4 seg., 1/6 seg., 1/15 seg. Modo de 23,98p: 1/1 seg., 1/2 seg., 1/4 seg., 1/6 seg., 1/12 seg. Cuando se configura el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA] → [50.00Hz] Modo de 50i/50p: 1/1 seg., 1/2 seg., 1/4 seg., 1/6 seg., 1/12 seg., 1/25 seg. Modo de 25p: 1/1 seg., 1/2 seg., 1/4 seg., 1/6 seg., 1/12 seg.
Velocidad del obturador de exploración sincronizada | Cuando se configura el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA] → [59.94Hz] Modo de 59,94i/59,94p: 1/60,0 seg. – 1/7200 seg. Modo 29,97p 1/30,0 seg. – 1/7200 seg. Modo 23,98p 1/24,0 seg. – 1/7200 seg. Cuando se configura el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA] → [50.00Hz] Modo de 50i/50p: 1/50,0 seg. – 1/7200 seg. Modo 25p 1/25,0 seg. – 1/7200 seg.
Ángulo de apertura del obturador | 3,0 grados – 180,0 grados – 360,0 grados (en incrementos de 0,5 grados, visualización en ángulo)
Velocidad de fotogramas de grabación VFR | Cuando se configura el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA] → [59.94Hz] 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 54, 60 (fotogramas por segundo) Cuando se configura el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA] → [50.00Hz] 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 (fotogramas por segundo)
Grabación súper lenta | Menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA] → [59.94Hz] Cuando el número de píxeles de grabación es 1920×1080 (FHD) Velocidad de fotogramas de filmación 120fps Menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA] → [50.00Hz] Cuando el número de píxeles de grabación es 1920×1080 (FHD) Velocidad de fotogramas de filmación 100fps
Sensibilidad | Modo [SENSIB. ALTA] F12 (2000 lx, 3200 K, reflexión del 89,9%, 2160/59,94p o 1080/59,94i) F13 (2000 lx, 3200 K, reflexión del 89,9%, 2160/50p o 1080/50i)

Inicio de la página