- Arriba
- Conexión de red
- Ajustes de red
- Especificación los ajustes de red con la herramienta de configuración

# Especificación los ajustes de red con la herramienta de configuración

## Ajustes de la cámara

Desde el menú [RED] → [UTILIDAD] → [AJUSTE FÁCIL IP], seleccione cualquier opción que no sea [DESHABILITAR].

Seleccione el menú [RED] → [UTILIDAD] → [TÍTULO CÁMARA FÁCIL IP].

Introduzca el nombre (apodo) de la cámara.

El nombre introducido será el que se mostrará en la pantalla EASY IP Setup Software.

## Instalación del software

Descargue e instale EASY IP Setup Software (EasyIPSetup.exe) en la siguiente página web. (Windows)

https://pro-av.panasonic.net/

#### EASY IP Setup Software (EasyIPSetup.exe)

Configure los ajustes de red de la cámara.

## Realización de los ajustes de la cámara con EASY IP Setup Software

Los ajustes para la red de la cámara pueden realizarse con EASY IP Setup Software.

Los ajustes para varias cámaras tienen que realizarse en cada una por separado.

Si los ajustes no pueden especificarse con EASY IP Setup Software, especifique los ajustes de la cámara en el menú [RED].

NOTA

- EASY IP Setup Software solo se puede usar cuando se configura el menú [RED] → [SEL. DISPOSITIVO] → [LAN].

- La cámara no funcionará correctamente tras especificarse los ajustes de red si la dirección IP es la misma que la de otro dispositivo en la misma red.

  Configure una dirección IP única para la cámara.

- No especifique los ajustes de red de una cámara usando varios EASY IP Setup Software a la vez.

  Además, no use los “ajustes IP automáticos” del controlador de cámara remoto AW-RP50G.

  Esto puede ocasionar una confusión con los ajustes de la dirección IP.

- EASY IP Setup Software no puede usarse desde una subred distinta a través de un router.

- Use Ver.4.25R00 o posterior para EASY IP Setup Software.

## Procedimiento de configuración

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Inicie EASY IP Setup Software.

Haga clic en [Search]. (Figura 1)

Haga clic en la dirección MAC/direcciónIPv4 de la cámara que se va a configurar y, a continuación, haga clic en [Network settings]. (Figura 2)

- Si hay direcciones IP que se superponen, los números de cámara superpuestos se muestran en el campo [Duplicate IPv4 address] de la cámara correspondiente.

Introduzca cada elemento de ajuste de la red y haga clic en [Save]. (Figura 3)

- El modo de conexión de la cámara solo admite [Fixed IP]. DHCP y el resto de protocolos no se admiten. No especifique estos ajustes.

- Podrían pasar dos minutos hasta que se complete la configuración de la cámara después de hacer clic en [Save].

  Los ajustes no serán válidos si el adaptador de CA o el cable LAN se desconectan antes de completarse los ajustes. Vuelva a especificar los ajustes.

NOTA

- La dirección IP asignada a la cámara puede comprobarse haciendo clic en [Search] de EASY IP Setup Software cuando se usa el servidor DHCP.

- La cámara no admite el ajuste IPv6 debido al EASY IP Setup Software.

- Permita el acceso de todos los puertos para UDP al implementar un firewall (incluido el software).

- Algunos de los elementos no pueden configurarse en esta cámara.

- [View Camera Screen] mostrado en Figura 1 y Figura 2 no funcionan en esta cámara.

Inicio de la página