- Arriba
- Reproducción
- Función de miniaturas
- Pantalla de miniaturas

# Pantalla de miniaturas

Pulse el botón <THUMBNAIL> para visualizar la pantalla de miniaturas en la pantalla de imagen de la cámara.

Vuelva a pulsar el botón <THUMBNAIL> para visualizar la pantalla de imagen de la cámara.

Los clips con el formato de archivo de grabación (MOV o AVCHD) seleccionados en el menú [SISTEMA] → [FORMATO ARCHIVO] se muestran en la pantalla de miniaturas.

Además, el menú de la pantalla de miniaturas se puede activar pulsando el botón <MENU> con la pantalla de miniaturas visualizada.

1. Visualización de estado del clip

   [TODAS RANURAS]: muestra los clips grabados en todas las tarjetas de memoria de cada ranura para tarjeta. Lo muestra en [TODAS RANURAS] cuando la pantalla de miniaturas se visualiza desde la pantalla de imagen de la cámara.

   [RANURA1]: muestra solo los clips grabados en la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 1.

   [RANURA2]: muestra solo los clips grabados en la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 2.

   [RANURA1→RANURA2]: se muestra al copiar de la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 1 a la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 2.

   [RANURA2→RANURA1]: se muestra al copiar de la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 2 a la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 1.

   [MISMO FORMATO]: muestra solo los clips grabados en el mismo formato que el formato del sistema.

   Los clips grabados en el mismo formato coinciden con los ajustes actuales para cada elemento del menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA]/[FORMATO ARCHIVO]/[FORMATO GRAB.].

2. Visualización de la función

   Se muestra durante la operación de copia, eliminación, protección, etc.

3. Modo de grabación

   : se muestra cuando MOV se selecciona como formato del archivo de grabación.

   : se muestra cuando AVCHD se selecciona como formato del archivo de grabación.

   : se muestra cuando MOV se selecciona como formato del archivo de grabación y si hay al menos un clip AVCHD en una de las tarjetas de memoria. No se muestra si no hay ningún clip AVCHD.

   : se muestra cuando AVCHD se selecciona como formato del archivo de grabación y si hay al menos un clip MOV en una de las tarjetas de memoria. No se muestra si no hay ningún clip MOV.

4. Visualización de estado del soporte

   El número de la ranura para tarjeta de la tarjeta de memoria en la cual se graba el clip en la posición del cursor se muestra en amarillo.

5. Muestra el estado de la conexión LAN por cable/LAN inalámbrica.

   Muestra el estado de la conexión LAN por cable y la LAN inalámbrica.

   (Sin indicación): no está conectado a ninguna LAN por cable ni LAN inalámbrica. Se configura en el menú [RED] → [SEL. DISPOSITIVO] → [OFF].

   : un estado con la LAN por cable configurada y ROP sin conectar.

   : un estado con la LAN por cable configurada y ROP conectado.

   : un estado con la LAN inalámbrica configurada y ROP sin conectar.

   : un estado con la LAN inalámbrica configurada y ROP conectado.

6. Visualización de estado de alimentación

   : indica el nivel restante de la batería cuando la alimentación es con la batería.

   : se muestra cuando la alimentación se suministra con el adaptador de CA.

7. Cursor

8. Clip que no puede reproducirse

   Se muestra cuando el clip no se puede reproducir en la cámara, por ejemplo, por incumplimiento de estándar.

9. Botón de cambio de página

   Cambia la página de la pantalla de miniaturas.

   []: mueve a la página anterior

   []: mueve a la página siguiente

10. Barra de desplazamiento

    Indica la parte de la miniatura completa que está siendo visualizada actualmente.

## Visualización de los clips en la pantalla de miniaturas

1. Número de la miniatura

   Muestra el número de la miniatura entre [0001] y [9999].

   Normalmente, se muestra el número asignado al clip en el orden de grabación.

2. Estado de reanudación de la reproducción

3. Número de píxeles de grabación, frecuencia del sistema

4. Formato del archivo de grabación, códec de grabación

5. Estado de protección del clip

   Se muestra esto cuando se protege el clip.

6. Nombre del clip/código de tiempo estándar

   Los primeros ocho dígitos del código de tiempo al empezar a filmar un clip o el nombre del clip se muestran en caracteres alfanuméricos.

   La información que se visualiza se configura en el menú [MINIATURAS] → [MOSTRAR] → [DATOS].

7. Estado de eliminación de la selección

8. Clip que no puede reproducirse

   Se muestra cuando el clip no se puede reproducir con la cámara porque la frecuencia del sistema es diferente, etc.

9. Estado de copia de la selección

   Se muestra cuando se selecciona el clip.

## Visualización de la información del clip

Muestra la información del clip donde se coloca el cursor.

Mueva el cursor amarillo al clip para mostrar la información del clip.

Seleccione el menú [MINIATURAS] → [CLIP] → [INFORMACIÓN].

Se muestra la información del clip.

#### Información sobre el clip

1. Clip que no puede reproducirse

   Se muestra cuando el clip no se puede reproducir con la cámara porque la frecuencia del sistema es diferente, etc.

2. Número de la miniatura

3. Estado de protección del clip

   Se muestra esto cuando se protege el clip.

4. Imagen en miniatura

5. Nombre del clip

6. [TC INICIAL]

   Visualiza el valor del código de tiempo al inicio de la grabación.

7. [UB INICIAL]

   Muestra el valor de los bits de usuario al inicio de la grabación.

8. [DÍA]

   Visualiza la fecha de grabación.

9. [HORA]

   Visualiza la hora al inicio de la grabación.

10. [DURACIÓN]

    Visualiza la duración temporal del clip.

11. [RESOL/FREC]

    Visualiza la formato de grabación del clip.

12. [CÓDEC]

    Muestra el formato del archivo de grabación y el códec de grabación del clip.

13. [VEL. CUADRO]

    Muestra la velocidad de fotogramas de grabación del clip.

    Muestra cuándo la función de grabación con velocidad de fotogramas variable está activada y el clip se graba con una velocidad de fotogramas distinta de la frecuencia del sistema.

14. [GAMMA]

    Visualiza el valor gamma del clip.

    Se visualiza cuando se configura el menú [SISTEMA] → [FORMATO ARCHIVO] → [MOV] y se realiza la grabación.

Inicio de la página