- Arriba
- Preparación
- Asignación de funciones a los botones USER
- Funciones asignadas a los botones USER

# Funciones asignadas a los botones USER

Elemento | Descripción
--- | ---
[INHIBIR] | Inhabilita la asignación de funciones.
[AWB] | Asigna la función de balance de blancos automático.
[DRS] | Asigna la función de ampliación del rango dinámico.
[COMP. BANDA FLASH] | Activa/desactiva la función de compensación de banda de flash.
[AF UNA PULSAC] | Asigna la función de enfoque automático con una pulsación. Lo mismo se realiza cuando se pulsa el botón <PUSH AUTO>.
[SÚPER GANANCIA] | Asigna la función que aumenta la ganancia a 24 dB o más.
[ÁREA] | Asigna la función de área.
[ÁREA AF] | Asigna la función de enfoque automático de área.
[ATW] | Activa/desactiva el seguimiento automático del balance de blancos.
[BLOQUEO ATW] | Fija el valor del balance de blancos. Al volver a pulsar el botón USER o tocar el icono del botón USER se reanuda la operación del seguimiento automático del balance de blancos. Active esta opción cuando el seguimiento automático del balance de blancos se esté ejecutando.
[FOCO] | Activa/desactiva la función de control automático del iris para la luz focal.
[CONTRALUZ] | Activa/desactiva la función de control automático del iris para la compensación de contraluz.
[NIVEL AUTO IRIS] | Activa/desactiva la función de nivel de iris automático.
[IRIS] | Asigna la función para alternar entre el iris automático y el manual.
[OBTENER VALOR Y] | Asigna la función que muestra el nivel de luminancia del área de fotogramas visualizada cerca del centro.
[MACRO ENFOQUE] | Alterna entre el ajuste de macro de enfoque.
[O.I.S.] | Activa/desactiva la función del estabilizador de imagen óptico.
[i.ZOOM] | Asigna la función de zoom para minimizar la distorsión de la imagen.
[D.ZOOM] | Activa/desactiva el zoom digital. Enfoca de cerca en el ángulo de campo con un factor de 2x, 5x y 10x en vertical y horizontal cada vez que se pulsa el botón USER o se toca el icono del botón USER.
[GRAB. IR] | Activa/desactiva la grabación IR.
[ZOOM RÁPIDO] | Acelera la velocidad del zoom cuando la palanca del zoom se empuja por completo.
[PREGRAB] | Activa/desactiva la pregrabación.
[VEL. CUADRO VAR.] | Activa/desactiva la función de grabación con velocidad de fotogramas variable.
[SÚPER LENTO] | Activa/desactiva la función de grabación de grabación súper lenta.
[REVISAR GRAB] | Reproduce automáticamente los últimos tres segundos aproximadamente del último clip filmado.
[PAUSA GRAB 2º PLANO] | Asigna la función para cancelar la grabación en segundo plano de la ranura para tarjeta 2. Mantenga pulsado el botón USER al que se asigna [PAUSA GRAB 2º PLANO] durante unos cinco segundos o toque y mantenga el icono del botón USER durante unos cinco segundos y suelte para detener la grabación en segundo plano.
[BORR ÚLT. CLIP] | Elimina el último clip filmado.
[SEL. RANURA] | Selecciona la ranura para tarjeta con la tarjeta de memoria para grabar insertada. O bien cambia a la ranura para tarjeta para que el clip se visualice en la pantalla de miniaturas.
[EXPANDIR] | Activa/desactiva la función de visualización ampliada (función de asistencia de enfoque).
[RESALTAR] | Activa/desactiva la función de visualización de picos (función de asistencia de enfoque).
[MFO] | Cambia la visualización del monitor de forma de onda. La visualización de forma de onda se selecciona en el menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [ASISTENCIA EI] → [MODO MFO].
[ZEBRA] | muestra/oculta patrones de cebra.
[INDICADOR DE NIVEL] | Muestra/oculta el indicador de nivel.
[ESTAB. INDIC. NIVEL] | Establece la dirección horizontal y vertical actual como el valor de referencia del indicador de nivel.
[HDR VISOR/LCD] | Alterna la salida de imágenes desde el monitor LCD entre el rango dinámico alto y el rango dinámico estándar.
[VISOR ACT./DESAC.] | Fuerza la visualización de las imágenes en el visor.
[DETALLE LCD/VISOR] | Ajusta la intensidad del contorno del vídeo en el visor o en el monitor LCD para hacerlo más fácil de enfocar.
[MENU] | Alterna entre visualizar/ocultar el menú.
[CARG. ARCH. CONFIG] | Selecciona el archivo de configuración guardado en la tarjeta de memoria y lo carga en la cámara.
[RETROILUM. LCD] | Cambia el brillo del monitor LCD. Alterna entre [0], [1], [2], y [−1] en orden cada vez que se pulsa el botón USER o se toca el icono del botón USER.
[MODO LECT. TARJ.] | Activa/desactiva la función de modo lector de tarjeta (función de almacenamiento masivo USB). Libera la conexión para permitir el modo de lector de tarjeta cuando se conecta a una red mediante una LAN inalámbrica. (La cámara recupera su configuración original cuando el modo de lector de tarjeta está desactivado).
[INICIO STREAMING] | Inicia/detiene el streaming desde la cámara. El streaming solo se inicia durante el streaming RTMP.

NOTA

- Estas funciones se desactivan cuando la cámara se configura en < > (espera) y, a continuación, se vuelve a encender.

  [COMP. BANDA FLASH], [SÚPER GANANCIA], [ÁREA], [ÁREA AF], [BLOQUEO ATW], [FOCO], [CONTRALUZ], [OBTENER VALOR Y], [D.ZOOM], [ZOOM RÁPIDO] , [EXPANDIR], [RESALTAR], [MFO], [VISOR ACT./DESAC.], [MODO LECT. TARJ.], [INICIO STREAMING]

Inicio de la página