- Arriba
- Conexión de red
- Función NDI|HX
- Ajustes de la cámara

# Ajustes de la cámara

## Especificación de los ajustes de red

Configure los ajustes de la LAN por cable. (Ajustes de LAN por cable)

## Configuración de la función NDI|HX

Configure el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA]/[FORMATO GRAB.].

- Para obtener más información sobre el elementos de ajuste, consulte “Ajustes al usar la función NDI|HX”.

Seleccione el menú [RED] → [FUNC. RED] → [NDI|HX].

La función NDI|HX está seleccionada. La cámara se reiniciará automáticamente.

Ajuste el formato de streaming con el menú [RED] → [NDI|HX] → [FORMATO STREAMING].

NOTA

- La función NDI|HX se puede usar cuando se cumplen estas condiciones.

  - El menú [SISTEMA] → [FORMATO ARCHIVO] se configura con un valor que no sea [AVCHD]

  - Se ha configurado el menú [SISTEMA] → [SÚPER LENTO] → [OFF]

  - El menú se ha configurado según “Ajustes al usar la función NDI|HX”

  - VFR y algunas funciones de grabación especiales están desactivadas

#### Ajustes al usar la función NDI|HX

Menú [SISTEMA] | Menú [RED] → [NDI|HX]
--- | ---
[FRECUENCIA] | [FORMATO GRAB.] | [FORMATO STREAMING]
[59.94Hz] | [1080-59.94p/422LongGOP 100M] [1080-59.94p/422ALL-I 200M] | [1920×1080-60fps 24M] [1920×1080-60fps 16M] [1920×1080-60fps 10M] (Configuración de fábrica) [1920×1080-60fps 8M] [1280×720-60fps 14M] [1280×720-60fps 10M] [1280×720-60fps 6M]
| [1080-29.97p/422LongGOP 50M] [1080-29.97p/422ALL-I 100M] [1080-59.94i/422LongGOP 50M] [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | [1920×1080-30fps 14M] [1920×1080-30fps 10M] (Configuración de fábrica) [1920×1080-30fps 6M] [1280×720-30fps 8M] [1280×720-30fps 4M] [1280×720-30fps 2M]
[50.00Hz] | [1080-50.00p/422LongGOP 100M] [1080-50.00p/422ALL-I 200M] | [1920×1080-50fps 24M] [1920×1080-50fps 16M] [1920×1080-50fps 10M] (Configuración de fábrica) [1920×1080-50fps 8M] [1280×720-50fps 14M] [1280×720-50fps 10M] [1280×720-50fps 6M]
| [1080-25.00p/422LongGOP 50M] [1080-25.00p/422ALL-I 100M] [1080-50.00i/422LongGOP 50M] [1080-50.00i/422ALL-I 100M] | [1920×1080-25fps 14M] [1920×1080-25fps 10M] (Configuración de fábrica) [1920×1080-25fps 6M] [1280×720-25fps 8M] [1280×720-25fps 4M] [1280×720-25fps 2M]

## Activación de la función NDI|HX

Consulte la página web de NewTek, etc., y active la función NDI|HX. [NDI|HX] se muestra en el menú [RED] → [NDI|HX] → [ACTIVACIÓN] cuando se activa la función NDI|HX.

NOTA

- La función NDI|HX permanecerá activa cuando se configure, a menos que la información de activación guardada en la cámara se borre.

## Uso de la función NDI|HX

Controle la cámara accionando el conmutador NDI|HX compatible.

NOTA

- El streaming puede detenerse cuando se configura la fecha/hora durante el streaming.

## Desactivación de la función NDI|HX

Seleccione el menú [RED] → [NDI|HX] → [BORRAR ACTIVACIÓN].

La información de activación guardada en la cámara se borra.

Cuando la información de activación se borre, la función NDI|HX no podrá usarse hasta que la función NDI|HX no se vuelva a activar.

Inicio de la página