- Arriba
- Conexión de red
- Función de streaming
- Inicio del streaming con una operación en la cámara

# Inicio del streaming con una operación en la cámara

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [ACTIVADOR INICIO] → [CÁMARA].

Configure el destino.

Para obtener más información sobre la configuración del destino, consulte “Configuración del destino para el streaming en el menú de la cámara” y “Referencia a la tarjeta de memoria para el destino de streaming”.

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [INICIO] → [ON].

Si la cámara está conectada al destino de transmisión a través de una red, la cámara inicia la transmisión del vídeo de streaming.

NOTA

- El inicio o la parada del streaming desde la cámara pueden asignarse al botón USER. (Asignación de funciones a los botones USER)

- Solo RTMP está disponible al iniciar el streaming con una operación desde la cámara. En tal caso, IPv6 no podrá usarse.

- Para los ajustes como URL, consulte el manual de cada servicio de streaming.

- El streaming podría no ser posible según el estado de funcionamiento del servicio de streaming.

- El streaming se detiene al realizar estas operaciones, como visualizar la pantalla de miniaturas o reproducir clips en la cámara.

- El streaming puede detenerse cuando se configura la fecha/hora durante el streaming.

## Configuración del destino para el streaming en el menú de la cámara

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [INFO. CONEXIÓN] → [MEMORIA].

En el menú [RED] → [STREAMING] → [URL RECEPTOR], introduzca el destino URL con el formato “rtmp:// (dirección IP): (número de puerto)/(ruta)”.

NOTA

- Suele ser necesaria una clave de streaming como parámetro en RTMP, pero la URL de destino puede especificarse añadiendo el formato “/(clave de streaming)” al final de la ruta. Para obtener más información, consulte el manual de cada servicio de streaming.

## Referencia a la tarjeta de memoria para el destino de streaming

Inserte la tarjeta de memoria donde se guarda la información del destino en la ranura para tarjeta 1.

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [INFO. CONEXIÓN] → [TARJETA SD].

## Gestión de la información del destino

La información del destino puede guardarse y cargarse entre el menú de la cámara y la tarjeta de memoria.

#### Cómo guardar la información del destino en la tarjeta de memoria

Inserte una tarjeta de memoria con formato de la cámara en la ranura para tarjeta 1.

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [GUARDAR (TARJ. SD)].

Seleccione [SÍ] al visualizar el mensaje de confirmación.

NOTA

- El nombre del archivo de la tarjeta de memoria para guardar la información del destino no puede cambiarse.

- El archivo con la información del destino guardado en la tarjeta de memoria está cifrado.

#### Carga de la información del destino desde la tarjeta de memoria

Inserte la tarjeta de memoria donde se guarda la información del destino en la ranura para tarjeta 1.

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [CARGAR (TARJ. SD)].

Seleccione [SÍ] al visualizar el mensaje de confirmación.

NOTA

- El nombre del archivo para cargar la información del destino guardado en la tarjeta de memoria no puede seleccionarse.

## Parada del streaming de vídeo

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [INICIO] → [OFF].

Inicio de la página