- Arriba
- Especificaciones
- Especificaciones
- Salida de vídeo

# Salida de vídeo

Terminal <SDI OUT> | BNC×1 HD SDI: 0,8 V [p-p], 75 Ω SD SDI: 0,8 V [p-p], 75 Ω Compatible con control remoto SDI Formato de salida (salida 4:2:2 (10 bits)) 1920×1080: 59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 25PsF, 23,98PsF, 29,97PsF 1280×720: 59,94p, 50p 720×480: 59,94i 720×576: 50i
Terminal <HDMI> | HDMI tipo A × 1 Ver. 2.0 (no compatible con VIERA Link) Compatible con control remoto HDMI Formato de salida (salida 4:2:2 (10 bits)) 3840×2160: 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p 1920×1080: 59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p 1280×720: 59,94p, 50p 720×480: 59,94p 720×576: 50p
Terminal <AV OUT> | Mini jack de 3,5 mm de diámetro Compuesto: 1,0 V [p-p], 75 Ω

Inicio de la página