- Arriba
- Filmación
- Filmación
- Selección de la resolución, códec y velocidad de fotogramas para la grabación de vídeo

# Selección de la resolución, códec y velocidad de fotogramas para la grabación de vídeo

Se pueden seleccionar la resolución, el códec y la velocidad de fotogramas del vídeo de la grabación.

- Menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA]: frecuencia del sistema

- Menú [SISTEMA] → [FORMATO ARCHIVO]: formato de archivo de grabación

- Menú [SISTEMA] → [ASPECTO]: relación de aspecto del vídeo que se va a grabar con el formato de señal de la resolución SD (480i y 576i)

- Menú [SISTEMA] → [SÚPER LENTO]: ajustes de grabación súper lenta.

- Menú [SISTEMA] → [MODO CAPTACIÓN]: ajustes del modo de filmación según el entorno de filmación

- [FORMATO GRAB.]: establece el formato de la señal y el modo de códec para la grabación.

- Menú [FICHERO ESCENA] → [VEL. CUADRO VAR.]: función de grabación con velocidad de fotogramas variable (rango de velocidad de fotogramas variable)

## Cuando [FORMATO ARCHIVO] se configura en [MOV]

#### Vídeo

Resolución | [FRECUENCIA] | [FORMATO GRAB.] | VFR*
--- | --- | --- | ---
3840×2160 | [59.94Hz] | [2160-59.94p/420LongGOP 150M] [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M] [2160-29.97p/420LongGOP 100M] [2160-23.98p/420LongGOP 100M] [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M] [2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M] | 1fps - 60fps
| [2160-29.97p/422LongGOP 150M] [2160-29.97p/422ALL-I 400M] [2160-23.98p/422LongGOP 150M] [2160-23.98p/422ALL-I 400M] | 1fps - 30fps
[50.00Hz] | [2160-50.00p/420LongGOP 150M] [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M] [2160-25.00p/420LongGOP 100M] [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M] | 1fps - 50fps
| [2160-25.00p/422LongGOP 150M] [2160-25.00p/422ALL-I 400M] | 1fps - 25fps
1920×1080 | [59.94Hz] | [1080-59.94p/422LongGOP 100M] [1080-59.94p/422ALL-I 200M] [1080-29.97p/422LongGOP 50M] [1080-29.97p/422ALL-I 100M] [1080-23.98p/422LongGOP 50M] [1080-23.98p/422ALL-I 100M] | 1fps a 60fps, 120fps (durante la grabación súper lenta)
| [1080-59.94i/422LongGOP 50M] [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | —
[50.00Hz] | [1080-50.00p/422LongGOP 100M] [1080-50.00p/422ALL-I 200M] [1080-25.00p/422LongGOP 50M] [1080-25.00p/422ALL-I 100M] | 1fps a 50fps, 100fps (durante la grabación súper lenta)
| [1080-50.00i/422LongGOP 50M] [1080-50.00i/422ALL-I 100M] | —

Para más información del rango de velocidad de fotogramas que puede ajustarse, consulte “[VEL. CUADRO]”.

#### Audio

Códec | Número de canales | Número de bits de cuantificación | Frecuencia de muestreo
--- | --- | --- | ---
LPCM | 2ch | 24 bits | 48 kHz

## Cuando [FORMATO ARCHIVO] se configura en [AVCHD]

#### Vídeo

Resolución | [FRECUENCIA] | [FORMATO GRAB.] | VFR
--- | --- | --- | ---
1920×1080 | [59.94Hz] | [1080-59.94p/AVCHD PS] [1080-59.94i/AVCHD PH] [1080-59.94i/AVCHD HA] | —
|  | [1080-23.98p/AVCHD PH] | —
| [50.00Hz] | [1080-50.00p/AVCHD PS] [1080-50.00i/AVCHD PH] [1080-50.00i/AVCHD HA] | —
1280×720 | [59.94Hz] | [720-59.94p/AVCHD PM] | —
| [50.00Hz] | [720-50.00p/AVCHD PM] | —
720×480 | [59.94Hz] | [480-59.94i/AVCHD SA] | —
720×576 | [50.00Hz] | [576-50.00i/AVCHD SA] | —

#### Audio

Códec | Número de canales | Número de bits de cuantificación | Frecuencia de muestreo
--- | --- | --- | ---
Dolby AudioTM | 2ch | 16 bits | 48 kHz

Inicio de la página