- Arriba
- Filmación
- Entrada de audio
- Conmutación de la entrada de audio

# Conmutación de la entrada de audio

#### Formato de grabación de audio

El formato de audio de la grabación como el formato de compresión, varía según el modo de grabación.

Modo de grabación | Formato de grabación | Velocidad de muestreo/bit
--- | --- | ---
MOV | Lineal PCM (LPCM) | 48 kHz/24 bit
AVCHD | Dolby AudioTM | 48 kHz/16 bit

#### Selección de señales de entrada de audio

Elemento | Señal de entrada que se va a grabar
--- | ---
<CH1 SELECT> | <CH2 SELECT> | Canal de audio 1 | Canal de audio 2
<INT(L)> | <INT(R)> | Micrófono incorporado <L> | Micrófono incorporado <R>
<INPUT1> | Micrófono incorporado <L> | Terminal <AUDIO INPUT 1>
<INPUT2> | Micrófono incorporado <L> | Terminal <AUDIO INPUT 2>
<INPUT1> | <INT(R)> | Terminal <AUDIO INPUT 1> | Micrófono incorporado <R>
<INPUT1> | Terminal <AUDIO INPUT 1> | Terminal <AUDIO INPUT 1>
<INPUT2> | Terminal <AUDIO INPUT 1> | Terminal <AUDIO INPUT 2>
<INPUT2> | <INT(R)> | Terminal <AUDIO INPUT 2> | Micrófono incorporado <R>
<INPUT1> | Terminal <AUDIO INPUT 2> | Terminal <AUDIO INPUT 1>
<INPUT2> | Terminal <AUDIO INPUT 2> | Terminal <AUDIO INPUT 2>

Inicio de la página