- Arriba
- Filmación
- Entrada de audio
- Al usar el micrófono incorporado

# Al usar el micrófono incorporado

Ajuste el interruptor <CH1 SELECT> en la posición <INT(L)>.

Ajuste el interruptor <CH2 SELECT> en la posición <INT(R)>.

NOTA

- Seleccione el menú [AUDIO] → [AJ. CANAL GRAB.] → [CORTE GRAVES MIC CH1]/[CORTE GRAVES MIC CH2] → [ON] para disminuir el ruido del viento en el micrófono.

Inicio de la página