- Arriba
- Salida y visualización de la pantalla
- Formato de salida
- Formato que puede emitirse desde el terminal <SDI OUT>

# Formato que puede emitirse desde el terminal <SDI OUT>

El formato que se puede emitir desde el terminal <SDI OUT> varía según la siguiente combinación de los ajustes.

- Menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA]

- Menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.]

- Menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [SDI OUT] → [FORMATO SALIDA]

Elemento | Formato de salida [FORMATO SALIDA]
--- | ---
[FRECUENCIA] | [FORMATO GRAB.]
Resolución | Frecuencia
[59.94Hz] | 3840×2160 | 59,94p | 1920×1080 59,94p 1920×1080 59,94i (Configuración de fábrica)
|  | 29,97p | 1920×1080 29,97PsF
|  | 23,98p | 1920×1080 23,98PsF
| 1920×1080 | 59,94p | 1920×1080 59,94p 1920×1080 59,94i (Configuración de fábrica) 720×480 59,94i
|  | 59,94i | 1920×1080 59,94i (Configuración de fábrica) 720×480 59,94i
|  | 29,97p | 1920×1080 29,97p (Configuración de fábrica) 720×480 59,94i
|  | 23,98p | 1920×1080 23,98p (Configuración de fábrica) 720×480 59,94i
| 1280×720 | 59,94p | 1280×720 59,94p (Configuración de fábrica) 720×480 59,94i
| 720×480 | 59,94i | 720×480 59,94i
[50.00Hz] | 3840×2160 | 50,00p | 1920×1080 50,00p 1920×1080 50,00i (Configuración de fábrica)
|  | 25,00p | 1920×1080 25,00PsF
| 1920×1080 | 50,00p | 1920×1080 50,00p 1920×1080 50,00i (Configuración de fábrica) 720×576 50,00i
|  | 50,00i | 1920×1080 50,00i (Configuración de fábrica) 720×576 50,00i
|  | 25,00p | 1920×1080 25,00PsF (Configuración de fábrica) 720×576 50,00i
| 1280×720 | 50,00p | 1280×720 50,00p (Configuración de fábrica) 720×576 50,00i
| 720×576 | 50,00i | 720×576 50,00i

NOTA

- La salida 3840×2160 no se admite.

- [FORMATO SALIDA] restaura los ajustes predeterminados de fábrica cuando los ajustes de [FRECUENCIA] y [FORMATO GRAB.] cambian y los ajustes actuales de [FORMATO SALIDA] no pueden adquirirse.

- El formato de salida al reproducir desde la pantalla de miniaturas es el siguiente.

  - Será el valor establecido en [FORMATO SALIDA] cuando la resolución de grabación del clip de reproducción sea igual que [FORMATO GRAB.].

  - Serán los ajustes predeterminados de fábrica de [FORMATO SALIDA] cuando la resolución de grabación del clip de reproducción sea diferente de [FORMATO GRAB.].

Inicio de la página